Название реферата: Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии
Раздел: Военное дело и гражданская оборона
Скачано с сайта: www.refsru.com
Дата размещения: 20.10.2012

Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии

Блокнот старшего офицера батареи наземной артиллерии разработан на основе Боевого устава артиллерии СВ ч.II, Руководства по боевой работе огневых подразделений артиллерии, а также из опыта проведения тактических учений. Он представляет набор бланков, таблиц и справочных материалов, необходимых для работы на огневой позиции, а также форм приказов и распоряжений старшего офицера батареи.

Блокнот разработан в Военной академии ВС РК старшим помощником начальника учебного отдела академии подполковником СМЕТАНИНЫМ Д.Т. под общей редакции начальника кафедры артиллерии полковника ШАПОВАЛОВА В.Л.

Компьютерный набор и графика произведена лаборантом кафедры артиллерии ефрейтором САВИНКОВОЙ Е.Ю.

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Закрытая ОП должна

удовлетворять следующими требованиями:

ü обеспечивать выполнение огневых задач батареей (взводом) и позволять вести огонь при заданных наименьших прицелах и больших доворотах от основного направления стрельбы, а необходимых случаях позволять вести круговой обстрел;

ü обеспечивать укрытие от наземного наблюдения противника при ведении огня;

ü обеспечивать надежную маскировку от воздушной и других видов разведки противника, не находиться вблизи выделяющихся местных предметов;

ü допускать расположение всех орудий на установленных интервалах;

ü допускать ведение огня прямой наводкой по пехоте, танкам и другим бронированным машинам противника, прорвавшимся в район ОП;

ü находиться на танкоопасном направлении и по возможности за естественными противотанковыми препятствиями;

ü иметь удобные и скрытые подъездные пути;

ü по возможности иметь достаточно твердый, но не каменистый и не пыльный грунт;

На ОП орудия располагают рассредоточено в порядке номеров справа налево с учетом удобства расположения и маскировки, по возможности на одинаковых интервалах, уступом вправо(влево), углом вперед(назад), полукругом, в линию и т.д.

Значения наименьшей глубины укрытия

85 мм пушка и 122 мм гаубица | 6 | 203 мм гаубица | 20
100 мм и 122 мм пушки | 12 | 203 мм пушка | 25
130 мм пушка | 15 | 82 мм миномет | 3
152 мм гаубица | 10 | 120 мм миномет | 7
152 мм гаубица-пушка, пушка-гаубица | 15 | 160 мм миномет | 12
152 мм пушка | 18 | 240 мм миномет | 18

Документы, ведущиеся на ОП

Старшим офицером батареи(командиром огневого взвода):

ü рабочая карта;

ü карточка топогеодезической привязки(при заблаговременной подготовке ОП);

ü запись стрельбы СОБ;

ü таблица исчисленных установок для стрельбы батареи;

ü карточка огневого вала или последовательного сосредоточения огня батареи;

ü схема непосредственного охранения и самообороны огневых взводов на позиции;

ü таблица наличия и расхода боеприпасов;

ü схема огня батареи прямой наводкой(схема противотанкового в противотанковых подразделениях на каждом подготовленном рубеже развертывания).

Командиром орудия

ü запись стрельбы командира орудия;

ü таблица индивидуальных поправок орудия;

ü карточка огня орудия;

ü запись исчисленных установок для стрельбы орудия;

ОБЯЗАННОСТИ СТАРШЕГО ОФИЦЕРА БАТАРЕИ

Командир огневого взвода - старший офицер батареи (СОБ) является заместителем командира батареи и управляет огневыми взводами батареи. Он отвечает за состояние и боевую готовность огневых взводов батареи, подготовку, организацию их боевых действий и успешное выполнение ими боевых задач.

Он обязан:

При подготовке боевых действий:

ü уяснить полученную задачу и оценить обстановку;

ü поставить задачи подчиненным;

ü выбрать огневые позиции и провести их топогеодезическую привязку;

ü подготовить материальную часть артиллерии, боеприпасы, машину СОБ, средства автоматизации управления, приборы и артиллерийские тягачи к выполнению задач;

ü пополнить запасы материальных средств;

ü развернуть огневые взводы (взвод) на ОП;

ü организовать непосредственное охранение и самооборону;

ü руководить инженерным оборудованием огневых позиций;

ü проверить готовность орудий к выполнению огневых задач и доложить командиру батареи о готовности к открытию огня.

В ходе ведения боевых действий:

ü докладывать на ПУОД и командиру батареи (КБ)данные, необходимые для определения установок и расчета корректур;

ü управлять взводами при выполнении огневых задач;

ü принимать команды с ПУОД (от КБ);

ü рассчитывать при необходимости корректуры в ходе пристрелки и стрельбы на поражение;

ü руководить работой вычислителя при определении установок для стрельбы и докладывать их при необходимости на ПУОД (КБ);

ü ставить задачи командирам орудий на подготовку и выполнение огневых задач, контролировать их выполнение;

ü докладывать начальнику штаба АДН, командиру батареи о готовности к выполнению и о выполнении огневых задач, о расходе и пополнении боеприпасов;

ü вести учет расхода и наличия боеприпасов;

ü управлять взводами при смене ОП;

ü готовить материальную часть, приборы и машины к работе ночью;

ü вести документацию;

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОЛЕВОЙ ЭКИПИРОВКИ

У старшего офицера батареи

ü штатное оружие;

ü бинокль;

ü секундомер;

ü средства индивидуальной защиты;

ü компас;

ü таблицы стрельбы;

ü Руководство службы по материальной части орудия(техническое описание и инструкция по эксплуатации);

ü Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерии;

ü Боевой устав артиллерии ч.II.

ü Сборник нормативов;

ü Правила стрельбы и управления огнем артиллерии;

ü хордоугломер;

ü циркуль-измеритель;

ü АК;

ü курвиметр;

ü офицерская линейка;

ü планшет для карты;

ü пульт управления 1В112;

ü флажки и электрический фонарь трехцветный;

ü блокнот старшего офицера батареи(командира огневого взвода);

ü прибор для расчета корректур;

ü карандаши и резинки;

ü полевая сумка.

У командира орудия

ü штатное оружие;

ü бинокль;

ü средства индивидуальной защиты;

ü компас;

ü Таблицы стрельбы;

ü флажки и электрический фонарь трехцветный;

ü пульт управления 1В113;

ü Руководство по боевой работе огневых подразделений артиллерии;

ü Приложение к Руководству по боевой работе огневых подразделений артиллерии. Действия при орудии;

ü блокнот командира орудия;

ü таблица индивидуальных поправок орудия;

ü бланк записи исчисленных установок для стрельбы орудия;

ü карандаши и резинки;

ü бланк-карточка огня орудия;

ü полевая сумка.

Для огневых взводов

ü буссоль ПАБ-2А;

ü щит ля проверки нулевых установок прицела;

ü ЗИП групповой;

ü номограмма инструментального хода;

ü двухметровая дальномерная рейка с подсветкой для работы ночью;

ü мерный шнур;

ü батарейный термометр;

ü прибор управления огнем;

ü маскировочная сеть для окопа СОБа (командира огневого взвода);

ü приборы радиационной и химической разведки(согласно табелю).

Для орудия:

ü панорама;

ü коллиматор с треногой;

ü оптический прицел;

ü освещение «Луч»;

ü ЗИП одиночный;

ü точка наводки с освещением;

ü вехи для провешивания основного направления(2 штуки);

ü вехи для построения параллельного веера;

ü щит для записи установок по целям у орудия(на орудии);

ü шанцевый инструмент(согласно табелю);

ü трассировочный шнур(20 метров);

ü колышек для обозначения места орудия;

ü колышки для трассировки окопа(20 штук);

ü маскировочная сеть;

ü индивидуальный дегазационный комплект(ИДК)согласно табелю;

ü мел белый для записи установок на щите;

ü табличка для обозначения боеприпасов по огневым налетам.

Для тягача

ü шанцевый инструмент(согласно табелю);

ü буксирный трос;

ü ЗИП(согласно инструкции);

ü автомобильный комплект специальной обработки военной техники;

ü крепежный материал для крепления тягача при перевозке по железной дороге.

РАСПОЛОЖЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ БОЕВОГО ПОРЯДКА, ЛИЧНОГО СОСТАВА, ВООРУЖЕНИЯ И ТЕХНИКИ НА ОП

Наименование | Расстояние | Условия расположения
Машина или пункт управления СОБа(окоп командира огневого взвода) | 30-40 м. | Сзади середины фронта батареи,(в сам-ой батарее-справа сзади правофлангового или слева сзади левофлангового орудия) так, чтобы были видны все орудия батареи. Окоп командира огневого взвода – сзади середины фронта взвода.
Места для боеприпасов (погребки) | 10-20 м. 30-50 м. | Справа(слева) сзади от орудий. Для большой мощности
Блиндаж | - | Около орудия
Убежища | - | Сзади посредине фронта батареи или посредине фронта каждого огневого взвода.
Противотанковое оружие и пулеметы | - | Расположение, обеспечивающее круговую оборону.
Наблюдательный пост | - | На направлении возможного прорыва танков и пехоты противника на удалении зрительной связи.
Тягачи и машины | 200-500 м. | В зависимости от условий местности, обычно сзади(справа, слева), в укрытом месте на удалении, обеспечивающем связь и быструю подачу их к орудиям.
Расстояние между орудиями | 20-40 м. 50-100 м. | Для орудий и минометов. Для реактивной артиллерии и орудий большой мощности
Точки наводки | Не < 200 м. | Должна быть неподвижной и по возможности быть видимой от всех орудий, резко выделяться среди окружающих предметов, иметь прямолинейные вертикальные очертания.
Коллиматор | 6-8 м. | Устанавливается в удобном месте(обычно сзади орудия) при едином для всей батарее угломере.
Расположение буссоли | 30-40 м. | Сзади фронта батареи(в самоходной справа или слева) сзади фронта батареи, чтобы видеть панорамы всех орудий

СВЕДЕНИЯ

о боевом порядке, боевом и численном

составе огневых взводов.

СВЕДЕНИЯ О ТЕХНИКЕ И ВООРУЖЕНИИ

| 6-е орудие | 5-е орудие | 4-е орудие | 3-е орудие | 2-е орудие | 1-е орудие
№ орудия |  |  |  |  |  |
Год выпуска |  |  |  |  |  |
∆Vо орудия |  |  |  |  |  |
Панорама № |  |  |  |  |  |
Отметка панорамы по дульному срезу |  |  |  |  |  |
Оптический прицел № |  |  |  |  |  |
Коллиматор № |  |  |  |  |  |
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПОПРАВКИ (в уровень)
На разнобой |  |  |  |  |  |
На несоответствие угла возвышения |  |  |  |  |  |
(в угломер)
На увод линии прицеливания |  |  |  |  |  |
тягачи
| Запас. тягач | Тягач под б\припасы | 6-е орудие | 5-е орудие | 4-е орудие | 3-е орудие | 2-е орудие | 1-е орудие
Марка |  |  |  |  |  |  |  |
Номер |  |  |  |  |  |  |  |
Год выпуска |  |  |  |  |  |  |  |
МАШИНА СОБ
Наименование | Номер | Год выпуска | Поправки | Коэффициент корректуры пути
Гирокомпаса | Гирокурсоуказателя | Визира | Твердый грунт | Сыпучий грунт | Бездорожье

СВЕДЕНИЯ О ПРИБОРАХ
| Бус- соли | Бинокли | ПУО | ВПХР | ДП |  |  |
1-й огневой взвод |  |  |  |  |  |  |  |
2-й огневой взвод |  |  |  |  |  |  |  |
Расчет машины СОБ |  |  |  |  |  |  |  |
СВЕДЕНИЯ О ПОПРАВКАХ БУССОЛИ
Номер буссоли | Дата, и час выверки | Район выверки | Поправка буссоли | Разность поправки буссоли относительно контрольной буссоли АДН

СВЕДЕНИЯ

О БОЕВОМ И ЧИСЛЕННОМ СОСТАВЕ ОГНЕВЫХ ВЗВДОВ

ПО СОСТОЯНИЮ НА « » 19 _года

Подразделения | Всего
Личный состав, вооружение и техника | Расчет СОБа | 1-й огневой взвод | 2-й огневой взвод |
Вооружение и техника |  |  |  |  |  |
Средства связи |  |  |  |  |  |

СВЕДЕНИЯ О БОЕПРИПАСАХ

Снаряды

Индекс снаряда | Взрыватель | Количество снарядов по весовым знакам | Отметка о расходе |
- - - - | - - - | - - | - | Н | + | + + | + + + | + + + + |

Заряды

Наименование заряда | Партия зарядов | Отклонение начальной скорости заряда | Количество | Отметка о расходе зарядов

СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ ПОРЯДКЕ

1-е положение

µон= _-00
Элементы боевого порядка | Координаты
Х | У | Н
КНП | ПАГ |  |  |
АДН |  |  |
Батарея |  |  |
ОП |  |  |  |

КОТЕЛ

Номер точки | Координаты точки | Опасные установки
Х | У | Дальность | Доворот
1 |  |  |  |
2 |  |  |  |
3 |  |  |  |
4 |  |  |  |
5 |  |  |  |

ОПАСНЫЕ ДАЛЬНОСТИ И ДОВОРОТЫ

Дальность максимальная _ | Прицел | Заряд _ |
Заряд _ |
Заряд _ |
Влево ОН _ | µон= _- 00 | Вправо ОН
Дальность Минимальная | Прицел | Заряд _ |
Заряд _ |
Заряд _ |

СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ ПОРЯДКЕ

2-е положение

µон= _-00
Элементы боевого порядка | Координаты
Х | У | Н
КНП | ПАГ |  |  |
АДН |  |  |
Батарея |  |  |
ОП |  |  |  |

КОТЕЛ

Номер точки | Координаты точки | Опасные установки
Х | У | Дальность | Доворот
1 |  |  |  |
2 |  |  |  |
3 |  |  |  |
4 |  |  |  |
5 |  |  |  |

ОПАСНЫЕ ДАЛЬНОСТИ И ДОВОРОТЫ

Дальность максимальная _ | Прицел | Заряд _ |
Заряд _ |
Заряд _ |
Влево ОН _ | µон= _- 00 | Вправо ОН
Дальность Минимальная | Прицел | Заряд _ |
Заряд _ |
Заряд _ |

СВЕДЕНИЯ О БОЕВОМ ПОРЯДКЕ

3-е положение

µон= _-00
Элементы боевого порядка | Координаты
Х | У | Н
КНП | ПАГ |  |  |
АДН |  |  |
Батарея |  |  |
ОП |  |  |  |

КОТЕЛ

Номер точки | Координаты точки | Опасные установки
Х | У | Дальность | Доворот
1 |  |  |  |
2 |  |  |  |
3 |  |  |  |
4 |  |  |  |
5 |  |  |  |

ОПАСНЫЕ ДАЛЬНОСТИ И ДОВОРОТЫ

Дальность максимальная _ | Прицел | Заряд _ |
Заряд _ |
Заряд _ |
Влево ОН _ | µон= _- 00 | Вправо ОН
Дальность Минимальная | Прицел | Заряд _ |
Заряд _ |
Заряд _ |

ПОЗЫВНЫЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ

Должностные лица | Позывные | Частоты | Сигнал перехода на запасную частоту
Основная | Запасная

СИГНАЛЫ

Управления | Оповещения
Содержание | Сигнал | Содержание | Сигнал

КООРДИНАТЫ КОНТУРНЫХ ТОЧЕК

И ОРИЕНТИРНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

Высота (номер) точек | Координаты точек | Ориентирные направления на точки (µ и Д)
Х | У

ТАБЛИЦА

наличия и расхода боеприпасов на огневой позиции

_батареи

Дата, время | Индекс выстрела | Снаряды | Заряды | Взрыватели
Индекс | Знак отклонения массы | Количество | Партия | Марка | Количество
Поступило | Расход | Остаток | Полный | Уменьшенный | Поступило | Расход | Остаток

ТАБЛИЦА

наличия и расхода боеприпасов на огневой позиции

_батареи

Дата, время | Индекс выстрела | Снаряды | Заряды | Взрыватели
Инекс | Знак отклонения массы | Количество | Партия | Марка | Количество
Поступило | Расход | Остаток | Полный | Уменьшенны | Поступило | Расход | Остаток

ТАБЛИЦА

наличия и расхода боеприпасов на огневой позиции

_батареи

Дата, время | Индекс выстрела | Снаряды | Заряды | Взрыватели
Индекс | Знак отклонения массы | Количество | Партия | Марка | Количество
Поступило | Расход | Остаток | Полный | Уменьшенный | Поступило | Расход | Остаток

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ СОБ

Боевой приказ командира батареи |  | Уяснить задачу |  | Распоряжение штаба АДН
Руководить взводом при подготовке МЧА, боеприпасов, КШМ, и др. к бою |  | Оценить обстановку |  | В составе АРГ выбрать и подготовить ОП
Поставить задачу л\с
|  | Руководить взводами при выдвижении |  |
1. Подготовить машину СОБ к работе |  | ПодгтППп |  | 2. Определить координаты ОП и доложить их КБ и на ПУОД
3. Придать ОН основному орудию. |  |  | 4. Построить параллельный веер
5. Определить основной угломер по ТН |  |  | 6. Определить прицел минимальный
7. Подготовить боеприпасы |  | 8. Измерить температуру зарядов |  | 9. Доложить командиру батареи и на ПУОД о готовности
ПОСЛЕ ДОКЛАДА О ГОТОВНОСТИ
10. Организовать проверку прицельных приспособлений |  | 11. Проконтролировать ориентировку орудий и привязку ОП |  | 12. Дать указание на заполнение таблицы индивидуальных поправок и проконтролировать из заполнение.
13. Дать указания о последующих замерах температуры зарядов |  | 14. Подготовить взвода к выполнению плановых задач |  | 15. Организовать непосредственное охранение и самооборону, инженерное оборудование, ЗОМП, хим. обеспечение
1. Дать указания вычислителю об определении установок по плановым целям и составлению таблицы исчисленных установок |  | 2. Проверить точность расчета исчисленных установок и доложить их в штаб АДН |  | 3. Записать команды и установки по плановым целям в бланк СОБ
4. Дать указания КО на запись установок в бланк командира орудия и бланк записи исчисленных установок |  | 5. Поставить задачу КО на раскладку и обозначение боеприпасов по огневым налетам
6. При необходимости оформить карточку ПСО(ОгВ) |  | 7. Навести орудия в плановую цель или участок ЗО |  | 8. Доложить КБ и на ПУОД о готовности стрельбы по плановым целям

ПРИКАЗ НА МАРШ

1. Сведения о противнике

_

_

2. Задачи общевойскового подразделения

_

_

3. Батарее(взводу)совершить марш в составе

по маршруту

район сосредоточения (район ОП)

_

Время прибытия _Исходный пункт _

_

Пункты регулирования и время их прохождения

_

_

Места и время привалов

_

Построение колонны _

Скорость движения дистанция _

Порядок использования навигационной аппаратуры _

_

4. ПРИКАЗЫВАЮ:

Состав АРГ, ее начальник, место следования, время и место вхождения в колонну (ГПЗ, А) _

_

_

Порядок развертывания на рубежах возможной встречи с противником

_

_

5. Места и порядок дозаправки машин горючим в ходе марша(в предвидении вступления в бой – расход боеприпасов)

_

_

6. Время готовности к маршу _

7. Порядок наблюдения и связь _

8. Сигналы

_

_

и действия по ним _

_

основные требования к маршу _

_

_

Я следую _

Заместитель _

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА РАСПОЛОЖЕНИЕ НА МЕСТЕ

1. Взвод(ы) расположить :основной район

Запасной район

В колонне в готовности выхода на маршрут

Оборудовать щели для личного состава, укрытия для транспорта и техники.

2. Нападение наземного противника отражать огнем из стрелкового оружия и огнем прямой наводкой с ОП

Сигнал на занятие ОП

3. Парные патрули выделить от _расчетов с задачами

_

по маршруту

Начало патрулирования _

Действия при обнаружении противника _

Смена через _

4. Сторожевой пост(ы)в составе _ расчета(ов)с орудием(или не менее 3-х солдат во главе с сержантом),

Место ОП

Задачи _

Связь держать _

Открытие огня по моей команде.

5. Дежурный расчет(взв) _с задачами в готовности к уничтожению диверсионно-разведывательных групп, ликвидации пожаров. Сигнал вызова _

6. Пропуск Отзыв _

БОЕВОЙ ПРИКАЗ

1. Противник

_

2. Задачи _ МСБ(МСР)

_

_

3. Батарея поддерживает(придана) _

_

(ОП,µон, способ определения установок, расход боеприпасов

_

маршрут и порядок маневра внутри района ОП и перемещения в ходе

_

боя, порядок контроля навигационной аппаратуры машины СОБ при смене ОП

_

_

4. ПРИКАЗЫВАЮ:

_

(огневые задачи и порядок их выполнения) _

_

(какое количество боеприпасов выложить у орудия и как их разложить

_

по огневым задачам)

_

(место, состав и задачи наблюдательного поста)

_

(места площадок для стрельбы прямой наводкой, секторы обстрела,

_

порядок уничтожения противника, прорвавшегося в район ОП)

_

5.

(сигналы управления; оповещения и действия по ним)

_

_

6. Время готовности к открытию огня

7. Свое место и заместителя

РАБОТА НАЧАЛЬНИКА АРГ

1. провести радиационную и химическую разведку ОП и местности на наличии минно-взрывных заграждений _

_

(указать место и границы)

2. Определяет, где на местности проходит ОН, оценивает возможность размещения орудий.

3. место основного орудия здесь, отметить колышком.

4. расставить и сориентировать ПАБ, µон _-00

5. Определяет П мин, Гукр.

Заряды | ВПРАВО | ПРЯМО | ВЛЕВО
b | µ | Пмин | b | µ | Пмин | b | µ | Пмин

Гукр=Δhгр-(Δhнп-Δhгр)dгр _

Д

hнп hгр dгр

hоп hап Д _

Делает вывод о пригодности района для ОП

6. Фронт батареи _ Интервал

отметить места орудий колышками _

(или другой боевой порядок)

7. КОВ, совместно с определить координаты ОП, провести контроль привязки

(указать способы, ориентирные точки)

_

Оформить карточку топопривязки

8. ОТН _ основной угломер

ЗТН _ основной угломер

НТН _ основной угломер

9. провесить вехами ОН.

10. над колышками орудий, начиная с выставить дальномерную рейку.

ü определяет и записывает угломеры по основному орудию (обратные с ПАБ=2 на рейку) и

βо _ βо _ βо _ βо βо _ βо _

ü по таблице определяет и записывает в бланк записи стрельбы интервалы и уступы относительно основного, дальность до основного орудия;

ü при необходимости определяет

βh _ βh _ βh _ βh βh _ βh _

и превышения относительно основного орудия.

11. _ расставить и ориентировать ПАБ-2 по a определяет a1 _ a 2

12. Выбирает места расположения тягачей, машин, пути подъезда к ОП.

13. Намечает место наблюдательного поста и мероприятия по непосредственному охранению и самообороне.

14. Докладывает о результатах работы.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ЗАНЯТИЕ ПОДГОТОВЛЕННОЙ ОП

1. КОВ, командиры орудий, вычислитель, оператор-топогеодезист (орудийный номер) с ПАБ-2, командир отделения тяги за мной.

2. Основное направление стрельбы проходит _

3. Место основного орудия _ здесь, места остальных орудий отмечены колышками.

Точки наводки

_

4. Место машины (пункта управления) СОБ

5. Место буссоли, ориентирные направления

_

6. Боеприпасы выложить _

В количестве

7. Места тягачей

8. Порядок выезда на ОП

9. Занять огневую позицию! К бою ! Тягачи (машины) в укрытие !

10. Командиру _ орудия измерить температуру зарядов. На огневой налет подготовить _ боеприпасов.

11. Далее смотри п.16 за исключением привязки ОП к п. 20, 25

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ ЗАНЯТИИ

И ПОДГОТОВКЕ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ ОП С

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАЗВЕДКОЙ

12. КОВ,, командиры орудий, оператор-топогеодезиста с ПАБ, вычислитель, командир отделения тяги, орудийные номера с приборами РХ разведки и миноискателем за мной.

13. провести Р и Х разведку ОП и проверку на наличие минно-взрывных заграждений _(указать границы ОП).

14. По компасу определяет, где проходит ОН.

ü место основного орудия – здесь, отметить колышком; расставить ПАБ-2, ориентировать в ОН;

ü определяет Пмин = b+a= - КОВ, определить Гукр

Гукр=Δhгр-(Δhнп-Δhгр)dгр _

Д

ü делает вывод о пригодности ОП.

ü КОВ, определить координаты ОП (если нет машины СОБ);

15. Точки наводки: ОТН ЗТН _

НТН _

16. Боеприпасы выложить

подготовить в количестве

17. Тягачи укрыть _

18. Выезд на ОП

19. Фронт батареи в направлении справа слева

_- интервалы _

Выбрать места орудий, отметить их колышками _

20. Командиру _ орудия, провесить вехами ОН, измерить Тз.

21. Место машины СОБ

22. Занять ОП. К бою.

ВО ВРЕМЯ ЗАНЯТИЯ ОП

23. Записывает в бланк угломеры основного орудия.

24. _место ПАБ-2 _, расставить и ориентировать в ОН по a. Ориентирные точки (a1 _ a2 )

25. Намечает место наблюдательного поста и мероприятия по непосредственному охранению и самообороне.

ПОСЛЕ ЗАНЯТИЯ ОП

время работы гирокурсоуказателя не превышает 20 мин.

26. КОВ, определить координаты ОП.

27. _ подготовить гирокомпас к работе ориентировать визир по шкале курс

bвизон=aон-aоси= _

на визирное кольцо и барабан

00-00– на угломерном кольце и барабане(проверить ориентирование)

28. _(основному) _наводить в визир(ПАБ)(сделать не менее двух раз), или 30-00, наводить в дальнюю веху.

29. Веер; или 1-му _2-му _3-му _4-му _5-му 6-му _наводить в визир(ПАБ)(сделать дважды);или батарее наводить в правый(левый)край Луны. Внимание Стоп. Батарее _ установить коллиматоры.

30. По докладам записывает угломеры по точкам наводки.

31. Основному, выставить рейку. Определить интервалы и уступы.

ПРИ РАСПОЛОЖЕНИИ ОРУДИЙ НА РАЗНОЙ ВЫСОТЕ

Скомандовать: определить превышение

32. Измерить углы укрытия отражателем (по нижней образующей) Вправо Прямо _ Влево _

ü определяет дальность Dгр, переводит их в прицел в тыс. по соответствующему заряду и записывает в бланк записи.

33. Батарея, записать наименьшие прицелы, заряды вправо влево прямо _

34. Доклад командиру батареи и на ПУОД о готовности

« » к ведению огня готова. Х _ У h _ (Х, У кодом). Наименьшие прицелы, заряды _вправо прямо _ влево _

наличие боеприпасов по видам и партиям в закодированном виде

_Температура зарядов Я “ ”.

время работы гирокурсоуказателя превышает 20 мин.

А. Машина СОБ поставлена на место ПАБ-2

15. КОВ, определить координаты ОП.

16. _ подготовить гирокомпас к работе. _навести визир в ориентир a1

Снять bвизор, ориентировать визир.

aоси=aон-aоси=

на визирное кольцо и барабан

00-00 на угломерном кольце и барабане (проверить ориентирование)

17. _(основному) _наводить в визир(ПАБ)(сделать не менее двух раз), или 30-00, наводить в дальнюю веху. Далее пункты 17, 18 …

А. Машина СОБ поставлена не на место ПАБ-2

15. КОВ, определить координаты ОП. подготовить гирокомпас к работе. _-ориентировать визир.aпаб-виз _, изменив на 30-00: .a виз-паб _ПО визирному кольцу и барабану снять bвиз-паб .a оси=.a виз-паб-bвиз-паб

bвиз он=a он-a оси

на визирное кольцо и барабан

00-00 на угломерном кольце и барабане (проверить ориентирование). Далее пункты 17, 18 …

Визир не используется.

15. КОВ, определить координаты ОП. подготовить гирокомпас к работе. _. Далее пункты 17,18 …

24. Командиры орудий, провести проверку нулевых установок прицела и нулевой линии прицеливания _(способ проверки).

25. КОВ, провести контроль определения координат ОП

(способ).

Провести контроль ориентирования (ПАБ-2, или визира, орудий)

А. Буссоли ПАБ-2

ΔAm=(Аmср±30-00)-µгир=

µгир=N1+N2 + ΔАгир-g= _

2

только для гирокомпаса 1Г25, 1Г17

g=(L-Lo).Sin B

Б. Визира

µвиз-гир=µоси + bвиз-гир= _µгир-виз

µгир=N1+N2 + ΔАгир-g= _

2

g=(L-Lo).SinB=

Lo=6N-30=

Δµоси1=µгир-µгир-виз

bвиз он=µон-µоси

В. Орудий по ПАБ-2

Батарее, отметиться по буссоли

1-е µ1=µпаб-1+Угл1-паб= _

Δугл1=µон-µ1=

2-е µ2=µпаб-2+Угл2-паб= _

Δугл2=µон-µ2=

3-е µ3=µпаб-3+Угл3-паб= _

Δугл3=µон-µ3=

4-е µ4=µпаб-4+Угл4-паб= _

Δугл4=µон-µ4=

5-е µ5=µпаб-5+Угл5-паб= _

Δугл5=µон-µ5=

6-е µ6=µпаб-6+Угл6-паб= _

Δугл6=µон-µ6=

В. Орудий по визиру

1-е µ1=µоси+bвиз1+Угл1-виз= _

Δугл1=µон-µ1= 1-му

2-е µ1=µоси+bвиз1+Угл1-виз= _

Δугл1=µон-µ1= 2-му

3-е µ1=µоси+bвиз1+Угл1-виз= _

Δугл1=µон-µ1= 3-му

4-е µ1=µоси+bвиз1+Угл1-виз= _

Δугл1=µон-µ1= 4-му

5-е µ1=µоси+bвиз1+Угл1-виз= _

Δугл1=µон-µ1= 5-му

6-е µ1=µоси+bвиз1+Угл1-виз= _

Δугл1=µон-µ1= 6-му

В. Орудий по гирокомпасу

_µор==µггир+Угл-гир (если более 60-00, то уменьшить на 60-00)

Δугл=µон(ц)- µор

Командиры орудий вносят поправки в угломеры, командуют наводчикам 00-00, навести в ОТН(ЗТН,НТН) и докладывают:

«Такое-то, по основной(запасной, ночной)столько-то. Такое-то, готово)

27. Командиры орудий, провести предварительную подготовку таблицы индивидуальных поправок, заряды _(если ранее не были подготовлены)

ü проверить предварительную подготовку таблиц;

ü под своим руководством заполнить таблицу индивидуальных поправок.

28. Вычислителю, определить установки по плановым целям, составить таблицу исчисленных установок батареи.

ü проверить точность расчета исчисленных установок, доложить их в штаб АДН;

ü записать команды и установки в бланк записи стрельбы СОБ, КОВ;

ü дать указания командирам орудия записать установки по плановым целям в бланк записи стрельбы командира орудия и бланк записи исчисленных установок для стрельбы орудия;

ü оформить карточку ПСО (ОгВ)-при необходимости.

Командирам орудий, подготовить и разложить боеприпасы по огневым налетам

1-й ОН 2-й ОН 3-й ОН

Орудия навести в плановую цель №

29. _Т зар определить в , в последующем через .

30. Доложить командиру батареи и на ПУОД о готовности к ведению огня по плановым целям.

31. Отдать распоряжения и организовать:

ü непосредственное охранение и самооборону огневых взводов;

ü инженерное оборудование ОП;

ü ЗОМП, химическое обеспечение;

ü подготовку к работе ночью.

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ РАБОТЫ ПРИ

ЗАНЯТИИ И ПОДГОТОВКЕ НЕПОДГОТОВЛЕННОЙ ОП БЕЗ

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ РАЗВЕДКИ

1. По радио (установленным сигналом) подает команду:

А. Занять ОП Дирекционный _. Все направо(налево)марш. Стой. К бою(на машине СОБ увеличить скорость. Маршрут заезда проходит место основного орудия, делает короткую остановку для снятия координат. Отправляет машину на место ее стояния).

Б. Занять ОП. Дирекционный (в направлении _)

Углом вперед(назад) _К бою.

2. Точки наводки : ОТН

ЗТН

НТН

3. Боеприпасы выложить

В количестве _

4. тягачи и машины укрыть

5. _ измерить Тз. Далее работа СОБ пункт 15.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ОРГАНИЗАЦИЮ

НЕПОСРЕДСТВЕННОГО ОХРАНЕНИЯ И САМООБОРОНЫ

ОГНЕВЫХ ВЗВОДОВ НА ПОЗИЦИИ

1. Командиру огневого взвода выставить наблюдательный пост в составе _ человек в районе _ с задачей своевременно оповещать о появлении танков, пехоты и воздушного противника. Вести РХ наблюдение.

2. Условные наименования местных предметов

_

Ориентиры _

_

Сектора обстрела: 1-го орудия _

2-го орудия _

3-го орудия _

4-го орудия _

5-го орудия _

6-го орудия _

КО организовать в указанных секторах непрерывное наблюдение, их расчистку.

3. В перерывах между ведением огня у каждого орудия назначить дежурного номера с задачей :нести службу охранения, наблюдать за сигналами с наблюдательного поста, быть в готовности для немедленного открытию огня.

4. КО тяги выставить наблюдателя с задачей: следить за сигналами с наблюдательного поста и ОП, своевременно предупреждать о появлении противника.

5. Для отражения нападения пехоты и диверсионно-разведывательных групп командирам _ орудий оборудовать окопы для гранатометов _(место), командирам орудий окопы для личного состава _ (место).

6. Командирам орудий подготовить площадки для стрельбы прямой наводкой по танкам противника:

Расчету 1-го орудия(место)

Расчету 2-го орудия(место)

Расчету 3-го орудия(место)

Расчету 4-го орудия(место)

Расчету 5-го орудия(место)

Расчету 6-го орудия(место)

7. КОВ подготовить к минированию участки _

_

мины сложить в ровике

8. Сигналы оповещения:

ü о появлении танков _

ü о появлении самолетов противника

ü о появлении пехоты _

ü о радиоактивном заражении

ü о химическом и бактериологическом заражении _

Огонь по танкам открывать по моей команде:

ü «танки с фронта» – всем орудиям с занимаемых ОП;

ü «танки с фронта и слева» – 1-му взводу отражать атаку танков с фронта с занимаемой позиций, 2-му взводу – с подготовленных площадок;

ü «танки справа» – 1-му взводу с подготовленных площадок, 2-му – с занимаемых ОП;

При атаке танков противника совместно с пехотой огонь из орудий вести сокращенными расчетами, остальным номерам (по _ от расчета) вести огонь по пехоте противника.

9. Командиру огневого взвода, КО поставить задачи расчетам и составить карточки огня. Выполняйте.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ

К СТРЕЛЬБЕ ПРЯМОЙ НАВОДКОЙ

1. Условные наименования местных предметов

_

2. Ориентиры и дальности до них _

_

_

3. Сведения о противнике и вероятные направления атак его танков _

4. Задачи взводов

Порядок открытия огня _

_

5. Задачи орудиям:

орудию _

орудию _орудию _

орудию _

орудию _

орудию _

6. Работы по подготовке ОП орудий закончить

7. Огневые позиции занять

время и порядок занятия

8. Маскировку выполнить

что, когда и как замаскировать

9. _оборудовать окопы для гранатометов _

указать место

10. Расположение и порядок взаимодействия с соседними ПТ средствами

_

_

11. Наблюдение за танками противника организовать _

_

12. Тягачи расположить _

_

_

13. Сигналы

_

14. Место своего расположения

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ИНЖЕНЕРНОМУ ОБОРУДОВАНИЮ

И МАСКИРОВКЕ ОП

1. На ОП в первую очередь оборудовать

_

окопы для орудий со щелями, окоп СОБ, КОВ, щели для водителей,

_

окопы для обороны

_

Работы начать закончить _

Во вторую очередь оборудовать _

_

погребки для боеприпасы, укрытия для тягачей, перекрытые щели

Работы закончить _

В дальнейшем

совершенствовать ОП, оборудовать убежище запасную ОП

_

Орудийные окопы замаскировать

Остальные сооружения, следы машин _

2. Порядок работы тягача с навесным оборудованием:

ü отрывка окопов для орудий

ü отрывка котлованов под блиндажи

ü отрывка котлованов для тягачей

3. Командирам орудий обозначить границы отрывки вехами.

4. Вручную отрыть

Для этого привлечь

5. заготовить и подвести на ОП _

что, где, кого привлечь

_

Выполняйте!

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПОДГОТОВКУ

ОГНЕВЫХ ВЗВОДОВ К ВЕДЕНИЮ ОГНЯ НОЧЬЮ

1. Командиру огневого взвода организовать патрулирование по маршруту

2. Командирам орудий перерасчитать установки угломера по плановым целям относительно ночных точек наводки, обозначить подготовленные боеприпасы, осветительные снаряды сосредоточить у орудий, подготовить освещение прицельных приспособлений, рабочих мест и выставить коллиматоры. Командиру _орудия на танкоопасных направлениях выставить светящиеся вехи в направлении на ориентиры _. Командиру орудия ночные точки наводки осветить по моей команде. Подготовить к работе ночью места работы командира огневого взвода, вычислителя.

3. Для немедленного открытия огня дежурство у орудий организовать

_

Я дежурю _- командир огневого взвода _

4. Командиру отделения тяги усилить охрану машин.

5. Старшему наблюдательного поста быть готовым к освещению местности.

6. Старшине батареи получить и выдать командирам орудий по _осветительных ракет.

7. Пропуск Выполняйте!

РАСПОРЯЖЕНИЕ ПО ЗОМП И ХИМИЧЕСКОМУ ОБЕСПЕЧЕНИЮ

1. Сигнал предупреждения о непосредственной угрозе применения противником ОМП _. С получением его

_

Сигнал о начале применения противником ОМП _

С получением его _

О химическом и бактериологическом заражении

С получением его _

_

2. Наблюдательному посту вести непрерывное РХБ наблюдение. Приборы включать после пролета самолетов, вертолетов, арт. Обстрела.

3. Для защиты личного состава использовать

_

щели, ходы сообщения, блиндажи, технику

4. Командирам орудий проверить наличие, исправность индивидуальных средств защиты, специальной обработки, противорадиационных препаратов, антидотов. Недостающие средства, индивидуальные дозиметры получить у старшины батареи. Техническая проверка противогазов будет проводиться _

5. Противорадиационные препараты принимать по моей команде. Антидоты – самостоятельно.

6. Снятие показаний дозиметров, подзарядка их производится _

_

место, время

7. Частичную специальную обработку проводить в ходе выполнения задач по моей команде. Полную специальную обработку – после выполнения поставленных задач в районе, указанном мною.

8. Ликвидацию последствий применения противником ОМП проводить силами _. Средства для расчистки завалов, тушения пожаров иметь наготове.

РАСПОРЯЖЕНИЕ НА ПРОВЕДЕНИЕ

СПЕЦИАЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ

1. Личный состав и техника заражены ОВ типа РВ, БС _.

2. Место специальной обработки – здесь:

Граница: справа слева _

Тягачи и орудия установить _

направление

3. Специальную обработку орудия и тягача производить

При дегазации с применять _% _раствор

4. Специальную обработку личного оружия и санитарную обработку личного состава провести _

место

Обработку ОВ(БС) проводить с помощью РВ

5. Отработанные материалы _

место уничтожения

6. Охрану района обработки организовать

_

7. Начало обработки _Конец

ЗАПИСЬ СТРЕЛЬБЫ СТАРШЕГО ОФИЦЕРА БАТАРЕИ

(командира огневого взвода) « _» 19 _ года

µон= |  | µоси |  | ОП |  | КНП батр | Х= |  | У= |
µор1= |  | bон= |  | Х= |  | КНПадн | Х= |  | У= |
µор2= |  | bор1= |  | У= |  | НПаг | Х= |  | У= |
dVо4= |  | bор2= |  | Н= |  | Тз= |  |  |  |  |  |  |
Данные записи | Орудия |
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е |
Уступы относительно основного, м |  |  |  |  |  |  |
Интервалы между орудиями, м |  |  |  |  |  |  |
Интервалы относительно основного, м |  |  |  |  |  |  |
Отметка визира(буссоли) по панораме орудия при основном направлении | При первом отмечании |
При втором отмечании |
Угломеры: - по основной ТН |  |  |  |  |  |  |
- по запасной ТН |  |  |  |  |  |  |
- по ночной ТН |  |  |  |  |  |  |
Разность угломеров для перехода к ЗТН |  |  |  |  |  |  |
Разность угломеров для перехода к НТН |  |  |  |  |  |  |
Угломер орудия по основному |  |  |  |  |  |  |
Дальность до основного, м |  |  |  |  |  |  |

НАИМЕНЬШИЕ ПРИЦЕЛЫ

Направления | Заряд | Наименьшие прицелы батареи | Прибавь | Углы укрытия
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
ВПРАВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
ПРЯМО |  |  |  |  |  |  |  |  |
ВЛЕВО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

ü разность угломеров для перехода к ЗТН=Угломер ЗТН(НТН)-Угломер ОТН

ü наименьший прицел рассчитывают по формуле:

П мин=b +µ

Где b - угол укрытия в тысячных, отсчитанный от горизонта орудия до гребня укрытия;

µ - угол прицеливания в тысячных, соответствующий горизонтальной дальности от орудия до гребня укрытия, увеличенной на 250 метров; если гребень удален менее чем на 250 м, угол прицеливания принимают соответствующим дальности 500 м.

Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е

ЗАПИСЬ СТРЕЛЬБЫ СТАРШЕГО ОФИЦЕРА БАТАРЕИ

(командира огневого взвода) « _» 19 _ года

µон= |  | µоси |  | ОП |  | КНП батр | Х= |  | У= |
µор1= |  | bон= |  | Х= |  | КНПадн | Х= |  | У= |
µор2= |  | bор1= |  | У= |  | НПаг | Х= |  | У= |
dVо4= |  | bор2= |  | Н= |  | Тз= |  |  |  |  |  |  |
Данные записи | Орудия |
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е |
Уступы относительно основного, м |  |  |  |  |  |  |
Интервалы между орудиями, м |  |  |  |  |  |  |
Интервалы относительно основного, м |  |  |  |  |  |  |
Отметка визира(буссоли) по панораме орудия при основном направлении | При первом отмечании |
При втором отмечании |
Угломеры: - по основной ТН |  |  |  |  |  |  |
- по запасной ТН |  |  |  |  |  |  |
- по ночной ТН |  |  |  |  |  |  |
Разность угломеров для перехода к ЗТН |  |  |  |  |  |  |
Разность угломеров для перехода к НТН |  |  |  |  |  |  |
Угломер орудия по основному |  |  |  |  |  |  |
Дальность до основного, м |  |  |  |  |  |  |

НАИМЕНЬШИЕ ПРИЦЕЛЫ

Направления | Заряд | Наименьшие прицелы батареи | Прибавь | Углы укрытия
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
ВПРАВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
ПРЯМО |  |  |  |  |  |  |  |  |
ВЛЕВО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

ü разность угломеров для перехода к ЗТН=Угломер ЗТН(НТН)-Угломер ОТН

ü наименьший прицел рассчитывают по формуле:

П мин=b +µ

Где b - угол укрытия в тысячных, отсчитанный от горизонта орудия до гребня укрытия;

µ - угол прицеливания в тысячных, соответствующий горизонтальной дальности от орудия до гребня укрытия, увеличенной на 250 метров; если гребень удален менее чем на 250 м, угол прицеливания принимают соответствующим дальности 500 м.

Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е

ЗАПИСЬ СТРЕЛЬБЫ СТАРШЕГО ОФИЦЕРА БАТАРЕИ

(командира огневого взвода) « _» 19 _ года

µон= |  | µоси |  | ОП |  | КНП батр | Х= |  | У= |
µор1= |  | bон= |  | Х= |  | КНПадн | Х= |  | У= |
µор2= |  | bор1= |  | У= |  | НПаг | Х= |  | У= |
dVо4= |  | bор2= |  | Н= |  | Тз= |  |  |  |  |  |  |
Данные записи | Орудия |
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е |
Уступы относительно основного, м |  |  |  |  |  |  |
Интервалы между орудиями, м |  |  |  |  |  |  |
Интервалы относительно основного, м |  |  |  |  |  |  |
Отметка визира(буссоли) по панораме орудия при основном направлении | При первом отмечании |
При втором отмечании |
Угломеры: - по основной ТН |  |  |  |  |  |  |
- по запасной ТН |  |  |  |  |  |  |
- по ночной ТН |  |  |  |  |  |  |
Разность угломеров для перехода к ЗТН |  |  |  |  |  |  |
Разность угломеров для перехода к НТН |  |  |  |  |  |  |
Угломер орудия по основному |  |  |  |  |  |  |
Дальность до основного, м |  |  |  |  |  |  |

НАИМЕНЬШИЕ ПРИЦЕЛЫ

Направления | Заряд | Наименьшие прицелы батареи | Прибавь | Углы укрытия
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
ВПРАВО |  |  |  |  |  |  |  |  |
ПРЯМО |  |  |  |  |  |  |  |  |
ВЛЕВО |  |  |  |  |  |  |  |  |

Примечания:

ü разность угломеров для перехода к ЗТН=Угломер ЗТН(НТН)-Угломер ОТН

ü наименьший прицел рассчитывают по формуле:

П мин=b +µ

Где b - угол укрытия в тысячных, отсчитанный от горизонта орудия до гребня укрытия;

µ - угол прицеливания в тысячных, соответствующий горизонтальной дальности от орудия до гребня укрытия, увеличенной на 250 метров; если гребень удален менее чем на 250 м, угол прицеливания принимают соответствующим дальности 500 м.

Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е
Команда | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Угломер
6-е | 5-е | 4-е | 3-е | 2-е | 1-е

КАРТОЧКА

топогеодезической привязки

огневой позиции батареи

|  | Координаты ОП определялись по карте 1: 000 от контурной точки _ в квадрате _ Дирекционные углы ориентирных направлений определялись _
СТАРШИЙ ОФИЦЕР БАТАРЕИ _

КАРТОЧКА

топогеодезической привязки

огневой позиции батареи

|  | Координаты ОП определялись по карте 1: 000 от контурной точки _ в квадрате _ Дирекционные углы ориентирных направлений определялись _
СТАРШИЙ ОФИЦЕР БАТАРЕИ _

КАРТОЧКА

топогеодезической привязки

огневой позиции батареи

|  | Координаты ОП определялись по карте 1: 000 от контурной точки _ в квадрате _ Дирекционные углы ориентирных направлений определялись _
СТАРШИЙ ОФИЦЕР БАТАРЕИ _

СХЕМА

непосредственного охранения и самообороны

огневых взводов на огневой позиции

| Условные обозначения
СТАРШИЙ ОФИЦЕР БАТАРЕИ _

СХЕМА

непосредственного охранения и самообороны

огневых взводов на огневой позиции

| Условные обозначения
СТАРШИЙ ОФИЦЕР БАТАРЕИ _

СХЕМА

непосредственного охранения и самообороны

огневых взводов на огневой позиции

| Условные обозначения
СТАРШИЙ ОФИЦЕР БАТАРЕИ _

СХЕМА

огня _батареи прямой наводкой

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Осветить рубеж « _» | Условные обозначения:

КОМАНДИР _БАТАРЕИ

_

СХЕМА

огня _батареи прямой наводкой

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Осветить рубеж « _» | Условные обозначения:

КОМАНДИР _БАТАРЕИ

_

СХЕМА

огня _батареи прямой наводкой

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Осветить рубеж « _» | Условные обозначения:

КОМАНДИР _БАТАРЕИ

_

СХЕМА

противотанкового огня _взвода

на рубеже развертывания № _

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Сменить ОП – « _» Вызов огня взаимодействующих ПТ средств « » | Условные обозначения:

КОМАНДИР ВЗВОДА

_

СХЕМА

противотанкового огня _взвода

на рубеже развертывания № _

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Сменить ОП – « _» Вызов огня взаимодействующих ПТ средств « » | Условные обозначения:

КОМАНДИР ВЗВОДА

_

СХЕМА

противотанкового огня _взвода

на рубеже развертывания № _

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Сменить ОП – « _» Вызов огня взаимодействующих ПТ средств « » | Условные обозначения:

КОМАНДИР ВЗВОДА

_

СХЕМА

противотанкового огня _батареи

на рубеже развертывания № _

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Сменить ОП – « _» Вызов огня взаимодействующих ПТ средств « » | Условные обозначения:

КОМАНДИР БАТАРЕИ

_

СХЕМА

противотанкового огня _батареи

на рубеже развертывания № _

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Сменить ОП – « _» Вызов огня взаимодействующих ПТ средств « » | Условные обозначения:

КОМАНДИР БАТАРЕИ

_

СХЕМА

противотанкового огня _батареи

на рубеже развертывания № _

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Сменить ОП – « _» Вызов огня взаимодействующих ПТ средств « » | Условные обозначения:

КОМАНДИР БАТАРЕИ

_

СХЕМА

противотанкового огня _батареи

на рубеже развертывания № _

СИГНАЛЫ: Занять ОП – « _» Открыть огонь – « » Прекратить огонь – « _» Сменить ОП – « _» Вызов огня взаимодействующих ПТ средств « » | Условные обозначения:

КОМАНДИР БАТАРЕИ

_

КАРТОЧКА

ОГНЕВОГО ВАЛА _ БАТАРЕИ

Номер рубежа и участка огневого вала, координаты участка | Команда для вызова и прекращения огня | Команда старшего офицера батареи | Установки для стрельбы на поражение | Расход снарядов на орудие. Порядок ведения огня | Продолжительность ведения огня (ориентировочно)
Заряд | Взрыватель | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Веер
Наименование рубежа, номер, координаты и размеры цели | Команда для вызова и прекращения огня | Команда старшего офицера батареи | Установки для стрельбы на поражение | Расход снарядов на орудие. Порядок ведения огня | Продолжительность ведения огня(ориентировочно)
Заряд | Взрыватель | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Веер

КАРТОЧКА

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОГО СОСРЕДОТОЧЕНИЯ ОГНЯ

_ БАТАРЕИ

Наименование рубежа, номер, координаты и размеры цели | Команда для вызова и прекращения огня | Команда старшего офицера батареи | Установки для стрельбы на поражение | Расход снарядов на орудие. Порядок ведения огня | Продолжительность ведения огня (ориентировочно)
Заряд | Взрыватель | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Веер
Наименование рубежа, номер, координаты и размеры цели | Команда для вызова и прекращения огня | Команда старшего офицера батареи | Установки для стрельбы на поражение | Расход снарядов на орудие. Порядок ведения огня | Продолжительность ведения огня(ориентировочно)
Заряд | Взрыватель | Прицел | Уровень | Доворот от ОН | Веер

БЛАНК СОСТАВЛЕНИЯ МЕТЕОПРИБЛИЖЕННОГО

(действителен в течении часа)

Но _ Твоз _ Jw _ W _ Hамс _

МЕТЕО 11 приближенный (5) _ - (4) - (5)

День 2; Час 2; Дес.мин 1 Высота 4 Давление 3; Температура 2

Гр. | ДУ | Гр. | ДУ | Гр. | ДУ | Гр. | ДУ | Гр. | ДУ | Гр. | Ду |  | To | Уг | Ск | Прибавь |  | Менее 100 м. | Более 100 м.
6 | 1 | 66 | 11 | 126 | 21 | 186 | 31 | 246 | 41 | 306 | 51 | АБС | ВР | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 10 | 20 | 30 | 40
12 | 2 | 72 | 12 | 132 | 22 | 192 | 32 | 252 | 42 | 312 | 52 | 02 |  |  |  | 1-00 | 0-00 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11
18 | 3 | 78 | 13 | 138 | 23 | 198 | 33 | 258 | 43 | 318 | 53 | 04 |  |  |  | 2-00 | 1-00 | 04 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13
24 | 4 | 84 | 14 | 144 | 24 | 204 | 34 | 264 | 44 | 324 | 54 | 08 |  |  |  | 3-00 | 2-00 | 08 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14
30 | 5 | 90 | 15 | 150 | 25 | 210 | 35 | 270 | 45 | 330 | 55 | 12 |  |  |  | 3-00 | 2-00 | 12 | 04 | 05 | 07 | 08 | 08 | 09 | 11 | 12 | 13 | 15
36 | 6 | 96 | 16 | 156 | 26 | 216 | 36 | 276 | 46 | 336 | 56 | 16 |  |  |  | 4-00 | 3-00 | 16 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15
42 | 7 | 102 | 17 | 162 | 27 | 222 | 37 | 282 | 47 | 342 | 57 | 20 |  |  |  | 4-00 | 3-00 | 20 | 04 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 13 | 14 | 16
48 | 8 | 108 | 18 | 168 | 28 | 228 | 38 | 288 | 48 | 348 | 58 | 24 |  |  |  | 4-00 | 3-00 | 24 | 04 | 06 | 08 | 09 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16
54 | 9 | 114 | 19 | 174 | 29 | 234 | 39 | 294 | 49 | 354 | 59 | 30 |  |  |  | 5-00 | 4-00 | 30 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 15 | 17
60 | 10 | 120 | 20 | 180 | 30 | 240 | 40 | 300 | 50 | 360 | 60 | 40 |  |  |  | 5-00 | 4-00 | 40 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 14 | 16 | 18

Температура отрицательная

Темп. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Откл. | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
02 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
04 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
08 | 66 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
12 | 65 | 62 | 62 | 61 | 60 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
16 | 64 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
20 | 64 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
24 | 64 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
30 | 64 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
40 | 64 | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Температура положительная

Темп. | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
Откл. | 66 | 65 | 64 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
02 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 58 | 57 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
04 | 66 | 64 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
08 | 66 | 63 | 62 | 61 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
12 | 65 | 62 | 62 | 61 | 60 | 58 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
16 | 64 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 57 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
20 | 64 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 56 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
24 | 64 | 61 | 60 | 60 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
30 | 64 | 60 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 55 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
40 | 64 | 59 | 59 | 59 | 58 | 57 | 56 | 55 | 54 | 54 | 54 | 53 | 53 | 52 | 51 | 50 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17

Поправка давления Скорость ветра

| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
680 | 570 | 569 | 568 | 567 | 566 | 565 | 564 | 563 | 562 | 561 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
690 | 560 | 559 | 558 | 557 | 556 | 555 | 554 | 553 | 552 | 551 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
700 | 550 | 549 | 548 | 547 | 546 | 545 | 544 | 543 | 542 | 541 | 02 | 02 | 03 | 04 | 06 | 08 | 09 | 10 | 12 | 14 | 15 | 16 | 18 | 20 | 21 | 22
710 | 540 | 539 | 538 | 537 | 536 | 535 | 534 | 533 | 532 | 531 | 04 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 12 | 14 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 25 | 27
720 | 530 | 529 | 528 | 527 | 526 | 525 | 524 | 523 | 522 | 521 | 08 | 02 | 04 | 05 | 07 | 10 | 11 | 13 | 15 | 18 | 19 | 21 | 23 | 25 | 27 | 28
730 | 520 | 519 | 518 | 517 | 516 | 515 | 514 | 513 | 512 | 511 | 12 | 02 | 04 | 05 | 08 | 11 | 12 | 13 | 16 | 19 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30
740 | 510 | 509 | 508 | 507 | 506 | 505 | 504 | 503 | 502 | 501 | 16 | 02 | 05 | 06 | 08 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 23 | 25 | 27 | 29 | 32
750 | 000 | 001 | 002 | 003 | 004 | 005 | 006 | 007 | 008 | 009 | 20 | 02 | 05 | 06 | 09 | 11 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32
760 | 010 | 011 | 012 | 013 | 014 | 015 | 016 | 017 | 018 | 019 | 24 | 02 | 05 | 06 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 22 | 25 | 27 | 29 | 32 | 34
770 | 020 | 021 | 022 | 023 | 024 | 025 | 026 | 027 | 028 | 029 | 30 | 02 | 05 | 06 | 09 | 12 | 14 | 15 | 18 | 21 | 23 | 25 | 28 | 30 | 32 | 36
780 | 030 | 031 | 032 | 033 | 034 | 035 | 036 | 037 | 038 | 039 | 40 | 02 | 06 | 06 | 10 | 12 | 14 | 16 | 19 | 22 | 24 | 26 | 29 | 32 | 34 | 37
790 | 040 | 041 | 042 | 043 | 044 | 045 | 046 | 047 | 048 | 049 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
800 | 050 | 051 | 052 | 053 | 054 | 055 | 056 | 057 | 058 | 059 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

БЛАНК РАСЧЕТА ПОПРАВОК батареи

Данные о системе, снарядах, взрывателях и зарядах. | Данные баллистической подготовки |
1 | Артиллерийская система |  | 9 | Суммарное отклонение начальной скорости снарядов для контрольного орудия | Δvко сум= |
2 | Индекс снаряда |  |
3 | Окраска снаряда |  | 10 | Разнобой основного орудия батареи относительно контрольного | δvо= |
4 | Индекс взрывателя |  |
5 | Наличие колпачка взрывателя |  | 11 | Отклонение начальной скорости снарядов на пламегаситель и другие факторы | δvопг= |
6 | Номер заряда |  |
7 | Температура заряда |  | 12 | Суммарное отклонение начальной скорости снарядов для основного орудия батареи. | Δvосум= |
8 | Отклонение температуры зар. |  |
Расчет отклонения наземного давления на уровне ОП | Данные метеорологической подготовки |
14 | Высота АМС, м |  | 13 | «Метеосредний» 1101 | Номер АМС | Дата, ч, десятки мин. | Высота АМС | На уровне АМС |
15 | Высота ОП, м |  | Δ Н | Δ Т |
16 | Превышение АМС, м |  |  |  |  |  |  |  |
17 | Разность наземного давления на уровне АМС и ОП, мм рт. ст. |  | Группы бюллетня |
Yбюл | ΔТ | aw | W | Yбюл | ΔT | a w | W |
18 | Отклонение наземного давления на уровне АМС мм рт. ст. |  | 02 |  |  |  | 20 |  |  |  |
04 |  |  |  | 24 |  |  |  |
19 | Отклонение наземного давления на уровне ОП мм рт. ст. |  | 08 |  |  |  | 30 |  |  |  |
12 |  |  |  | 40 |  |  |  |
16 |  |  |  | 50 |  |  |  |
Расчет поправок |
20 | Опорная дальность, высота входа в бюллетень | _ км | _ км | _ км |
21 | Группа бюлетня |  |  |  |
22 | Наименование поправок | Отклонение условий стрельбы | ΔД (Δ¶) | ΔN | Отклонение условий стрельбы | ΔД (Δ¶) | ΔN | Отклонение условий стрельбы | ΔД (Δ¶) | ΔN |
Направление стрельбы \ угол ветра | Направление стрельбы \ угол ветра | Направление стрельбы \ угол ветра |
------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ | ------ |

23 | Поправки дальности и в установку дистанционной трубки на отклонение | Метеорологических условий | На продольную слагающую |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
24 | На откл. давления атмосферы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
25 | На баллист. откл. темп. воздуха |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
26 |  |  | СУММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
27 | Баллистических условий | На откл. начальной скорости |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
28 | На откл. температуры заряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
29 | На колпачок взрывателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
30 | На не окрашенность снаряда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
31 | СУММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
32 | Суммарные поправки дальности и в установку трубки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
33 | Топографические дальности для построения ГРП |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
34 | Поправки направления | На вращение Земли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
35 | На деривацию |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
36 | На боковую слагающую бал. ветра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
37 | СУММА |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

РАСЧЕТ Δ V о сум

Бланк оператора АБС 1 № _

Исходные данные и установки
1. | Орудие № _ | 8. | L Тз Lq _ (из табл. 2) | Вычисления | Рез.
2. | Δ Тз |  | 9. | ΔVо Тз = Vо · l тз · Δ Тз |  | м\сек
3. | Весовые знаки |  | 10. | ΔVоq = - Vo · l q · 66 · Δ q |  | м\сек
4. | ΔVо ор (%Vо) |  | 11. | ΔVон = - (ΔVо Тз + ΔVоq) |  | м\сек
5. | ΔVо ор (м \ сек) |  | 12. | ΔVож = Vо + |  | м\сек
6. | ΔVо м \ сек |  | 13. | Vож = Vо + ΔVож |  | м\сек
7. | Т1=Т2 м \ сек |  | 14. | Тф с графика |  | м\сек
Результаты стрельбы и расчеты
15. | № | Отсчеты | 18. | Vо изм = 2 · 105 : Ίо |  | м\сек
Ί1 | Ί2 | 19. | Δ Vо изм = Vо изм - Vо |  | м\сек
1. |  |  | 20. | Δ Vо ' сум = Δ Vо изм + Δ Vон |  | м\сек
2. |  |  | 21. | Δ Vо сум = Δ Vо ' сум · 100 :Vо |  | м\сек
3. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
4. |  |  |  | Дата _
5. |  |  |  | Подразделение |  | Система |
Ί1, 2 ср |  |  |  | Заряд |  | Партия |
16. | 2Ί1 ср |  |  | То заряда |  | Снаряд |
17. | Ίо | 2Ί1ср-Ί2ср |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
Тф мс |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Значения Т1,Т2 |  |  | Значения коэф. l тз (числитель) и l q (знаменатель) ; таблица 2
13 |  |  |  |  |  |  |  |  | Таблица 1 |  |
12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
11 |  |  |  |  |  |  |  |  | Заряд | Д30(2С1) | Д20(2С3) |  | Заряд | Д30(2С1) | Д20 | 2С3
10 |  |  |  |  |  |  |  |  | П | 88 | 140 |  | П | 0,0008 0,31 | 0,0016 0,24 | 0,0016 0,25
9 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 128 | 140 |
8 |  |  |  |  |  |  |  |  | У | 112 | - |  | У | 0,0005 0,38 |  |
7 |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 144 | 160 |
6 |  |  |  |  |  |  |  |  | 3 | 184 | 160 |  | 1 | 0,0005 0,38 | 0,0016 0,23 | 0,0016 0,24
5 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 224 | 220 |
4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 | 0,0004 0,39 | 0,0003 0,42 | 0,0003 0,42
|  |  |  |  |  |  |  |  | Vo ож |  |  |  |  |  |
200 300 400 500 600 700 |  |  |  |  |  |  | 3 | 0,0004 0,4 | 0,0003 0,42 | 0,0003 0,42
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 | 0,0003 0,45 | 0,0003 0,44 | 0,0003 0,42
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 |  | 0,0004 0,45 | 0,0004 0,44
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6 |  | 0,0004 0,45 | 0,0004 0,45

Таблица для расчета дальности и дирекционного угла по цели

| 0-105 | 105-213 | 213-325 | 325-445 | 445-577 | 577-725 | 727-900 | 900-1000 |
+∆ х -∆у | 45-00 | 46-00 | 47-00 | 48-00 | 49-00 | 50-00 | 51-00 | 52-00 | +∆ х -∆у
-∆у -∆х | 30-00 | 31-00 | 32-00 | 33-00 | 34-00 | 35-00 | 36-00 | 37-00 | -∆у -∆х
-∆х +∆у | 15-00 | 16-00 | 17-00 | 18-00 | 19-00 | 20-00 | 21-00 | 22-00 | -∆х +∆у
+∆у +∆х | 0-00 | 1-00 | 2-00 | 3-00 | 4-00 | 5-00 | 6-00 | 7-00 | +∆у +∆х
| Н 0, | Д 1, | Н 0, | Д 1, | Н 0, | Д 1, | Н 0, | Д 1, | Н 0, | Д 1, | Н 0, | Д 1, | Н 0, | Д 1, | Н 0, | Д 1, |
00 02 04 06 08 1012 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 50 52 54 56 58 60 62 64 66 68 70 72 74 76 78 80 82 84 86 88 90 92 94 96 98 100 | 000 002 004 006 008 010 012 015 017 019 021 023 025 027 029 031 034 036 038 040 042 044 046 048 050 052 055 057 059 061 063 065 067 069 071 073 076 078 080 082 084 086 088 090 092 094 097 099 101 103 105 | 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 000 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 001 002 002 002 002 002 002 002 002 003 003 003 003 003 003 004 004 004 004 004 005 005 005 005 006 | 105 107 109 111 113 116 118 120 122 124 126 129 131 133 135 137 139 141 143 146 148 150 152 154 156 158 160 163 165 167 169 171 173 175 178 180 182 184 186 188 191 193 195 197 199 201 204 206 208 210 213 | 006 006 006 006 006 007 007 007 007 007 008 008 009 009 009 009 010 010 010 010 011 011 011 012 012 012 013 013 013 014 014 014 015 015 015 016 016 016 017 017 018 018 018 019 019 020 020 021 021 021 022 | 213 215 217 219 221 223 226 228 230 232 235 237 239 241 243 246 248 250 252 254 257 259 261 263 266 268 270 272 275 277 279 281 284 286 288 291 293 295 297 300 302 304 306 309 311 313 316 318 320 323 325 | 022 022 024 024 025 025 026 026 027 027 027 028 028 029 029 030 030 031 031 032 032 033 033 034 034 035 036 036 037 037 038 040 040 041 041 042 042 043 043 044 044 045 045 046 047 048 048 049 050 050 051 | 325 327 330 332 334 337 339 341 344 346 348 351 353 356 358 359 362 365 367 369 372 374 377 379 381 384 386 389 391 393 396 398 400 403 406 408 410 413 415 418 420 423 425 428 430 433 435 438 440 443 445 | 051 052 053 054 054 055 056 057 057 058 059 059 060 061 062 063 064 064 065 066 067 068 068 069 070 071 072 073 074 075 075 076 077 078 079 080 081 082 083 084 085 086 087 088 089 090 091 092 093 094 095 | 445 448 450 453 455 458 460 463 465 468 471 473 476 478 481 483 486 489 491 494 496 499 502 504 507 510 512 515 518 520 523 525 528 531 533 536 539 542 544 547 550 553 555 558 561 563 566 569 572 575 577 | 095 096 097 098 099 100 101 102 103 104 105 106 107 109 110 111 112 113 114 115 116 117 119 120 121 122 124 125 126 127 129 130 131 132 134 135 136 138 139 140 142 143 144 145 146 148 149 150 152 153 155 | 577 580 583 586 589 591 594 597 600 603 606 609 611 614 617 620 623 626 629 632 635 638 640 643 646 649 652 655 658 661 664 667 670 673 676 680 683 686 689 692 695 698 701 704 707 711 714 717 720 723 727 | 155 156 157 159 160 161 163 164 165 167 169 171 172 174 175 176 178 179 181 183 185 186 188 189 190 192 193 195 197 199 200 202 204 206 208 209 211 212 214 216 218 220 221 223 225 227 229 231 233 235 236 | 727 730 733 736 739 743 746 749 752 756 759 762 766 769 772 776 779 782 786 789 793 796 799 803 806 810 813 817 820 824 827 831 834 838 841 845 849 852 856 860 863 867 870 874 878 882 885 888 893 897 900 | 236 238 240 242 244 245 247 249 251 253 255 257 259 261 263 265 267 269 272 274 276 278 280 282 285 287 289 291 293 295 298 300 302 305 307 309 311 314 316 318 321 323 326 328 330 333 335 338 340 343 346 | 900 904 908 912 916 919 923 927 931 935 939 943 947 951 955 959 963 967 971 975 979 983 987 992 996 1000 | 346 348 351 353 355 358 360 363 366 369 372 374 377 379 382 385 388 391 394 397 400 403 305 408 411 414 | 100 98 96 94 92 90 88 86 84 82 80 78 76 74 72 70 68 66 64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42 40 38 36 34 32 30 28 26 24 22 20 18 16 14 12 10 08 06 04 02 00
+∆х +∆у | 14-00 | 13-00 | 12-00 | 11-00 | 10-00 | 9-00 | 8-00 | 7-00 | +∆х +∆у
+∆у -∆х | 29-00 | 28-00 | 27-00 | 26-00 | 25-00 | 24-00 | 23-00 | 22-00 | +∆у -∆х
-∆х -∆у | 44-00 | 43-00 | 42-00 | 41-00 | 40-00 | 39-00 | 38-00 | 37-00 | -∆х -∆у
-∆у +∆х | 59-00 | 58-00 | 57-00 | 56-00 | 55-00 | 54-00 | 53-00 | 52-00 | -∆у +∆х
| 0-105 | 105-213 | 213-325 | 325-445 | 445-577 | 577-725 | 727-900 | 900-1000 |

Бланк для расчета дальности и дирекционного угла по цели

Данные | Цель _ | Цель _ | Цель _ | Цель _ | Цель _
Хц |  |  |  |  |
Хб |  |  |  |  |
ΔХ=Хц-Хб |  |  |  |  |
Уц |  |  |  |  |
Уб |  |  |  |  |
ΔУ=Уц-Уб |  |  |  |  |
Кн= | Меньшая РК Большая РК |  |  |  |  |
µц |  |  |  |  |
µон |  |  |  |  |
¶цт=µц - µон |  |  |  |  |
Кд |  |  |  |  |
Большая РК х Кд |  |  |  |  |
Дцт |  |  |  |  |
Hц |  |  |  |  |
Нб |  |  |  |  |
ΔНц=Нц-Нб |  |  |  |  |
Î |  |  |  |  |

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК НА УСТУП

| - | + | + | - | 190 | 95 | 64 | 48 | 38 | 32 | 27 | 24 | 21 | 19 | 17
| П | П | Л | Л | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110
| 0 | 30 | 30 | 60 | 10 0 | 20 0 | 30 0 | 40 0 | 50 0 | 60 0 | 70 0 | 80 0 | 90 0 | 100 0 | 110 0
| 1 | 29 | 31 | 59 | 10 0 | 20 0 | 30 5 | 40 5 | 50 5 | 60 5 | 70 10 | 80 10 | 90 10 | 100 10 | 110 15
2 | 28 | 32 | 58 | 10 0 | 20 5 | 30 5 | 40 10 | 50 10 | 60 10 | 70 15 | 80 15 | 90 20 | 100 20 | 115 20 |
| 3 | 27 | 33 | 57 | 10 5 | 20 5 | 30 10 | 40 10 | 50 15 | 55 20 | 65 20 | 75 25 | 85 30 | 95 30 | 100 30
| 4 | 26 | 34 | 56 | 10 5 | 20 10 | 25 10 | 35 15 | 45 20 | 55 25 | 65 30 | 75 35 | 80 35 | 90 40 | 100 45
| 5 | 25 | 35 | 55 | 10 5 | 15 10 | 25 15 | 35 20 | 45 25 | 50 30 | 60 35 | 70 40 | 80 45 | 85 50 | 95 55
| 6 | 24 | 36 | 54 | 5 5 | 15 10 | 20 20 | 30 25 | 40 30 | 50 35 | 65 40 | 65 45 | 75 55 | 80 60 | 90 60
| 7 | 23 | 37 | 53 | 5 5 | 15 15 | 20 20 | 30 25 | 35 35 | 45 40 | 50 50 | 60 55 | 65 60 | 75 65 | 85 75
| 8 | 22 | 38 | 52 | 5 10 | 15 15 | 20 20 | 25 30 | 35 35 | 40 45 | 50 40 | 55 60 | 60 65 | 65 75 | 75 85
| 9 | 21 | 39 | 51 | 5 10 | 10 15 | 20 20 | 25 30 | 30 40 | 35 50 | 40 55 | 45 65 | 55 75 | 60 80 | 60 90
| 10 | 20 | 40 | 50 | 5 10 | 10 15 | 15 25 | 20 35 | 25 45 | 30 50 | 35 60 | 40 70 | 45 80 | 50 85 | 55 95
| 11 | 19 | 41 | 49 | 5 10 | 10 20 | 10 25 | 15 35 | 20 45 | 25 55 | 30 65 | 35 75 | 35 80 | 40 90 | 45 100
| 12 | 18 | 42 | 48 | 5 10 | 5 20 | 10 30 | 10 40 | 15 50 | 20 55 | 20 65 | 25 75 | 30 85 | 30 95 | 30 95
| 13 | 17 | 43 | 47 | 0 10 | 5 20 | 5 30 | 10 40 | 10 50 | 10 60 | 15 70 | 15 80 | 20 90 | 20 100 | 20 115
| 14 | 16 | 44 | 46 | 0 10 | 0 20 | 5 30 | 5 40 | 5 50 | 5 60 | 5 70 | 10 80 | 10 90 | 10 100 | 10 110
| 15 | 15 | 45 | 45 | 0 10 | 0 20 | 0 30 | 0 40 | 0 50 | 0 60 | 0 70 | 0 80 | 0 90 | 0 100 | 0 110

И ИНТЕРВАЛ ОРУДИЙ (ВЗВОДА)

| 16 | 14,5 | 13,6 | 12,8 | 12 | 11,2 | 10,6 | 10 | 9,5 | 9,1 | 8,7 | 8,3 | 8 | 7,6 | 7,3 | βо-верт. Уг.
| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | Дал. До ОО
| 120 0 | 130 0 | 140 0 | 150 0 | 160 0 | 170 0 | 180 0 | 190 0 | 200 0 | 210 0 | 220 0 | 230 0 | 240 0 | 250 0 | 260 0 | ΔДууст ΔZинт
| 120 10 | 130 15 | 140 15 | 150 15 | 160 15 | 170 20 | 180 20 | 190 20 | 200 20 | 21020 | 22025 | 230 25 | 240 25 | 250 25 | 260 25 |
120 25 | 130 25 | 140 25 | 145 30 | 155 30 | 165 30 | 17540 | 185 40 | 195 40 | 205 40 | 215 50 | 225 50 | 235 50 | 250 50 | 260 50 |  |
| 115 35 | 125 40 | 135 45 | 145 45 | 155 50 | 160 55 | 170 60 | 180 60 | 190 60 | 200 65 | 210 70 | 220 70 | 230 75 | 240 75 | 250 80 |
| 110 55 | 120 55 | 130 55 | 135 60 | 145 70 | 155 70 | 165 75 | 175 75 | 180 80 | 190 85 | 200 90 | 210 95 | 220 100 | 230 100 | 240 105 |
| 105 60 | 115 65 | 120 70 | 130 75 | 140 80 | 145 85 | 155 90 | 165 95 | 175 100 | 180 105 | 190 110 | 200 115 | 210 120 | 220 125 | 235 130 |
| 95 70 | 105 75 | 115 80 | 120 90 | 130 95 | 140 100 | 145 105 | 155 110 | 160 115 | 170 125 | 180 130 | 185 135 | 195 140 | 200 145 | 210 155 |
| 90 80 | 95 85 | 105 95 | 110 100 | 120 105 | 125 115 | 135 120 | 145 125 | 150 135 | 155 140 | 165 145 | 170 155 | 180 160 | 185 165 | 195 175 |
| 80 90 | 85 95 | 95 105 | 100 110 | 105 120 | 115 125 | 120 135 | 125 140 | 135 150 | 140 155 | 145 165 | 155 170 | 160 180 | 165 185 | 175 195 |
| 70 95 | 75 105 | 80 115 | 95 120 | 95 130 | 100 140 | 105 145 | 110 155 | 115 160 | 125 170 | 130 180 | 135 185 | 140 195 | 150 200 | 155 210 |
| 60 105 | 65 115 | 70 120 | 75 130 | 80 140 | 85 145 | 90 155 | 95 165 | 100 175 | 105 180 | 110 190 | 115 200 | 120 210 | 125 220 | 130 225 |
| 50 110 | 55 120 | 55 130 | 60 135 | 65 145 | 70 155 | 75 165 | 75 175 | 80 185 | 85 190 | 90 200 | 95 210 | 100 220 | 100 230 | 105 240 |
| 35 115 | 40 115 | 45 135 | 45 145 | 50 155 | 55 160 | 55 170 | 60 180 | 65 190 | 65 200 | 70 210 | 70 220 | 75 230 | 75 240 | 80 250 |
| 25 120 | 25 130 | 25 140 | 30 145 | 30 155 | 30 165 | 40 175 | 40 185 | 40 195 | 40 205 | 50 215 | 50 225 | 50 235 | 50 245 | 55 250 |
| 10 120 | 15 130 | 15 140 | 15 160 | 20 170 | 20 180 | 20 190 | 20 200 | 20 210 | 25 220 | 25 230 | 25 240 | 25 250 | 25 250 | 25 260 |
| 0 120 | 0 130 | 0 140 | 0 150 | 0 160 | 0 170 | 0 180 | 0 190 | 0 200 | 0 210 | 0 220 | 0 230 | 0 240 | 0 250 | 0 260 |

ТАБЛИЦА ПОПРАВОК В УРОВЕНЬ НА УСТУП

| Зар | Прицел для определения ΔУРуст
Δdуст | Δdуст | ΔZинт | Δхтыс | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10
| 0 |  |  | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -
20 |  | 7 | 6 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2
40 |  | 13 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 4
60 |  | 20 | 17 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 6
80 |  | 27 | 23 | 20 | 18 | 16 | 15 | 13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 8
100 |  | 33 | 29 | 25 | 22 | 20 | 18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 11 | 10
120 |  | 40 | 34 | 30 | 27 | 24 | 22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 12
140 |  | 47 | 40 | 35 | 31 | 28 | 25 | 23 | 22 | 20 | 18 | 16 | 14
160 |  | 53 | 40 | 40 | 36 | 32 | 29 | 27 | 25 | 23 | 20 | 18 | 16
180 |  | 60 | 51 | 45 | 40 | 36 | 33 | 30 | 28 | 26 | 23 | 20 | 18
200 |  | 67 | 57 | 50 | 44 | 40 | 36 | 33 | 31 | 29 | 25 | 22 | 20
220 |  | 73 | 63 | 55 | 49 | 44 | 40 | 37 | 34 | 31 | 28 | 24 | 22
240 |  | 80 | 69 | 60 | 53 | 48 | 44 | 40 | 37 | 33 | 30 | 27 | 24
260 |  | 87 | 74 | 65 | 58 | 52 | 47 | 43 | 40 | 37 | 33 | 29 | 26
280 |  | 93 | 80 | 70 | 62 | 56 | 51 | 47 | 43 | 39 | 35 | 31 | 28
300 |  | 100 | 86 | 75 | 67 | 60 | 55 | 50 | 46 | 43 | 40 | 33 | 30
320 |  | 107 | 92 | 80 | 71 | 64 | 58 | 53 | 49 | 46 | 40 | 36 | 32
340 |  | 113 | 97 | 85 | 76 | 68 | 62 | 57 | 52 | 49 | 43 | 38 | 34
360 |  | 120 | 103 | 90 | 80 | 72 | 65 | 60 | 55 | 51 | 45 | 40 | 35
380 |  | 127 | 109 | 95 | 85 | 76 | 69 | 63 | 58 | 54 | 48 | 42 | 38
400 |  | 133 | 114 | 100 | 89 | 80 | 73 | 67 | 62 | 57 | 50 | 44 | 40
Δzинт | Дцт | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 | 5 | 5,5 | 6 | 6,5 | 7 | 8 | 9 | 10
Зар | Прицел для определения Δугл инт

И ПРЕВЫШЕНИЕ И В УГЛОМЕР НА ИНТЕРВАЛ

Прицел для определения ΔУРуст |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТАБЛИЦА поправок на превышение Δh=10м |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | пр | Заряд
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 50 |  |  |  |  |  |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |  |  |  |  |  |
2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 150 |  |  |  |  |  |
4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 200 |  |  |  |  |  |
5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 250 |  |  |  |  |  |
7 | 7 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 300 |  |  |  |  |  |
9 | 8 | 8 | 7 | 7 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 350 |  |  |  |  |  |
11 | 10 | 9 | 9 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 2 | 400 |  |  |  |  |  |
13 | 12 | 11 | 10 | 9 | 7 | 6 | 5 | 4 | 3 | 450 |  |  |  |  |  |
15 | 13 | 12 | 11 | 11 | 8 | 6 | 5 | 4 | 3 | 500 |  |  |  |  |  |
16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 9 | 7 | 6 | 5 | 3 | 550 |  |  |  |  |  |
18 | 17 | 15 | 14 | 13 | 10 | 8 | 7 | 5 | 4 | 600 |  |  |  |  |  |
20 | 18 | 17 | 16 | 15 | 11 | 9 | 7 | 5 | 5 | 650 |  |  |  |  |  |
22 | 20 | 18 | 17 | 16 | 12 | 10 | 8 | 6 | 6 |  |  |  |  |  |  |
24 | 22 | 20 | 19 | 17 | 13 | 10 | 9 | 7 | 6 |  | ЗНАКИ поправок на превышение |
25 | 23 | 21 | 20 | 18 | 14 | 11 | 9 | 7 | 6 |  |
27 | 25 | 23 | 21 | 20 | 15 | 12 | 10 | 8 | 6 |  |
29 | 27 | 25 | 23 | 21 | 16 | 13 | 11 | 8 | 7 |  |
31 | 28 | 26 | 24 | 23 | 17 | 14 | 11 | 8 | 7 | Угол прицеливания(тыс) | Положение ор. Отн.осн. | Знак поправки
32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 18 | 14 | 12 | 9 | 8
35 | 32 | 29 | 27 | 25 | 19 | 15 | 13 | 10 | 8
36 | 33 | 31 | 29 | 27 | 20 | 16 | 13 | 10 | 8 | Меньше 750 | Выше | -
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | Ниже | +
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ТАБЛИЦА значений ΔNтыс |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Заряд | Интервал | ΔN тыс
Прицел для определения Δугл инт |  |  |

ТАБЛИЦА

для распределения снарядов по установкам

и определения темпа огня

(шестиорудийная батарея)

Общий расход снарядов | Расход снарядов на орудие установку | Количество снарядов в серии беглого огня | Продолжительность огневого налета
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 20
На батарею | В орудийных нормах | На орудие | 3 уст.пицела 1 уст.угломера | 3 уст.пицела 2 уст.угломера | 3 уст.пицела 1 уст.угломера | 3 уст.пицела 2 уст.угломера | Темп методического огня, сек
36 |  | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 11 | 14 | 16 | 19 | 21 | 24 | 26 | 29 | 31 | 34 | 36 | 49
54 |  | 9 | 3 |  | 3 |  | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20 | 22 | 23 | 32
72 |  | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 16 | 18 | 24
90 |  | 15 | 5 |  | 4 |  | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 17
108 |  | 18 | 6 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 14
126 |  | 21 | 7 |  | 4 |  | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 8 | 11
144 |  | 24 | 8 | 4 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 9
162 |  | 27 | 9 |  | 4 |  | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8
180 |  | 30 | 10 | 5 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 7
198 |  | 33 | 11 |  | 4 |  | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 7
216 |  | 36 | 12 | 6 | 4 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 6
234 |  | 39 | 13 |  | 4 |  | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5
252 |  | 42 | 14 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5
270 |  | 45 | 15 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5
288 |  | 48 | 16 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4
306 |  | 51 | 17 |  | 4 |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4

Примечание: Расход снарядов в орудийных нормах записывается в таблицу владельцем блокнота в соответствии с калибром орудия в батарее.

ТАБЛИЦА

Для определения интервала разрывов

(шестиорудийная батарея)

Дц топог. | Фронт цели
100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 550 | 600
3 | 6 | 8 | 11 | 14 | 17 | 19 | 22 | 25 | 28 | 31 | 33
4 | 4 | 6 | 8 | 11 | 12 | 15 | 17 | 18 | 21 | 23 | 25
5 | 3 | 5 | 7 | 8 | 10 | 12 | 13 | 15 | 17 | 18 | 20
6 | 3 | 4 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 13 | 14 | 15 | 17
7 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
8 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
10 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 8 | 9 | 10
11 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 9
12 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8
13 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 7 | 8
14 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7
15 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6
16 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6
17 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6
18 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5
19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5
20 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5
21-25 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4
Интервал веера | 17 | 25 | 33 | 42 | 50 | 58 | 66 | 75 | 83 | 92 | 100

ТАБЛИЦА РЕЖИМА ОГНЯ

Продолжительность огня, мин | 122 мм гаубица Д-30 | 152 мм П-Г Д-20 | 120 мм миномет |
Заряды | Заряд | Заряд наибольший | Заряд
Полный и №1 | №4-6 | Полный и №1 | №3-6 |  |
1 | 6 | 6 | 4 | 4 | 9 |  |
3 | 16 | 16 | 12 | 12 | 25 |  |
5 | 25 | 25 | 20 | 20 | 30 |  |
10 | 40 | 40 | 30 | 30 | 35 |  |
15 | 55 | 55 | 40 | 40 | 40 |  |
20 | 65 | 70 | 50 | 50 | 44 |  |
25 | 70 | 80 | 60 | 60 | 47 |  |
30 | 75 | 90 | 65 | 70 | 50 |  |
40 | 85 | 110 | 75 | 82 | 57 |  |
50 | 90 | 130 | 80 | 95 | 64 |  |
60 | 100 | 150 | 90 | 110 | 70 |  |
120 | 150 | 260 | 135 | 200 | 110 |  |
Каждый последующий час | 50 | 80 | 45 | 60 | 40 |  |

Примечания:

1. Для промежуточных зарядов режим огня берется также промежуточный; количество выстрелов определяется интерполированием пропорционально номеру зарядов.

2. Нормы режима огня, помеченные выше ломанной линии ограничиваются возможностями расчетов, а ниже - материальной части.

3. Нормы рассчитаны при температуре от –10 до +10 градусов.

ПРОГРАММЫ

для решения артиллерийских задач на мк-52

определение топографических данных по цели

(по aц(хц), дцт(уц)и расчет корректур при пристрелке.

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 | П-Х Х-П 6 Х Х-П F П-Х Х-П Х П-Х + Х-П П-Х F П-Х Х П-Х + Х-П П-Х П-Х - В↑ F | 0 1 2 Cоs А B 4 0 2 Sin А 5 А 0 7 Х2 | 60 41 06 12 42 1Г 6- 4L 12 64 10 40 62 1С 6- 12 65 10 4- 60 67 11 ОЕ 22 | 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 | П-Х П-Х - Х-П F + F Х-П С\П : F 6 : Х-П П-Х F 46 6 0 П-Х - Х-П П-Х П-Х | А 8 2 Х2 √ D Cos-1 C 2 x<0 с с 1 с | 6- 68 11 42 22 10 21 4Г 50 13 1- 06 13 4С 62 5С 46 06 00 6С 11 4С 61 6С | 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 | - 6 Х Х-П П-Х П-Х - 6 Х F F 6 : С\П П-Х F F F Х-П П-Х П-Х Х Х-П Х | 1 С 9 Sin Sin-1 1 Сos Вх Sin С В 0 2 | 11 06 12 41 6С 69 11 06 12 1С 19 06 13 50 61 1Г 0 1С 4С 6L 60 21 42 12 | 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 | П-Х : ↔ П-Х Х - П-Х : С\П ↔ П-Х Х /-/ П-Х П-Х Х П-Х Х - П-Х : БП 61 F | 6 f 3 2 c f 6 D авт |
Распределение регистров
Хоп | 7 |  | Хкнп | 4 |  | a(Х)ц | 0
Уоп | 8 | Укнп | 5 | Д(У)ц | А
aон | 9 | 1000 | 6 | ΔХтыс | 3
Примечания: ü при определении данных по aц и Дц запуск программы В\О С\П, а при определении данных по Хц и Уц – БП 19 С\П; ü после получения данных по разрыву - Δ¶ вводится в регистр 0 (0-10 вводится как 10), а ΔД в регистр А; с\п – корректура прицела, с\п – угломера; ü в регистрах B, С, D перезаписываются величины Дк, aц, Дцт, а при выполнении действий П-Х 1, 6, : определяется поправка на смещение по цели. Расчет метеопоправок
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 | П-х П-х - 6 х B↑ F П-х х П-х х П-х П-х Х + | 9 b Cos C 2 3 D | 69 6L 11 06 12 ОЕ 1Г 6С 12 62 12 63 6Г 12 10 | 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 | П-х П-х х - п-х 1 5 - п-х х - 1 0 : п-х | 4 А 7 5 6 | 64 6- 12 121 67 01 05 11 65 12 11 01 00 13 66 | 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 | П-х х - с\п ↔ F П-х х П-х х 1 0 : /-/ п-х | 8 Sin C 1 0 | 68 12 11 50 14 1С 6С 12 61 12 01 00 13 0L 60 | 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 | - с\п бп 00 п-х 1 0 : п-х + х-п БП 00 F | Е D D Авт | 11 50 51 00 6Е 01 00 13 6Г 10 4Г 51 00
Распределение регистров
Табличные поправки |  | Отклонение данных
Деривация | 0 | Начальной скорости | 8
Боковая | 1 | Температуры заряда | 7
Продольная | 2 | Температуры воздуха | А
Давление | 3 | Угла ветра | B
Температура воздуха | 4 | W | C
Температура заряда | 5 | Давления | D
Начальной скорости | 6 | Намс-Ноп | E
aон | 9 |
Примечания: ü при определении поправок, при первом пуске программы БП,49,С\П, в последующем С\П;

Определение отклонения начальной скорости партии зарядов

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 | П-х П-х 2 : + п-х : К П-х х П-х х П-х : п-х п-х : 1 0 : п-х х | 9 6 8 |x| 5 2 4 5 4 7 | 69 66 02 13 10 68 13 31 65 12 62 12 64 13 65 64 13 01 00 13 67 12 | 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 | П-Х 1 5 - х П-Х : - Х-П П-Х П-Х F х П-Х : + ↔ - Х-П 3 5 0 | 1 8 0 5 3 Вх 4 А | 61 01 05 11 12 68 13 11 40 65 63 0 12 64 13 10 14 11 4- 03 05 00 | 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 | - F 56 П-Х П-Х П-Х х - F С/П БП 60 П-Х П-Х БП 49 6 ВП 4 П-Х : С/П | Х≥0 В С А ЕХ Д Е 5 | 11 59 56 6L 6С 6- 12 11 16 50 51 60 6Г 6Е 51 49 06 0С 04 65 13 50 | 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 | 2 ВП 6 П-Х 2 х П-Х - : П-Х - П-Х + П-Х х П-Х : С/П F | C D 5 0 4 5 Авт | 02 ОС 06 6С 02 12 6Г 11 13 65 11 60 10 64 12 65 13 50
Распределение регистров
Табличные поправки |  | Отклонение данных
Давления | 6 | Температуры зарядов | 1
Температуры заряда | 7 | Весовые знаки | 2
Начальной скорости | 8 | Начальная скорость | 3
Весовые знаки | 9 |
Прочие данные
Начальная скорость | 5 |  | 2,34145•10-3 | С
100 | 4 | 3,46 | Д
4,3•10-3 | 5 | 2,77 | 0,А,В
Примечания: ü после нажатия клавиш В\О С\П определяется Тфил, далее В\О С\П Т1=Т2; ü определить τ1ср и τ2ср и ввести их соответственно в С и Д; ü С\П – потеря начальной скорости партии зарядов.

ОБРАТНАЯ ЗАСЕЧКА

Угол а 0 Угол δ А
Хс 1 Ус 2
Хб 4 Ув 5
Ха 7 Уа 8
Распределение регистров
00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 | П-Х П-Х - П-Х 6 х Х-П F Х-П : П-Х П-Х - П-Х 6 х F Х-П : + П-Х + П-Х - П-Х | 5 8 0 Е Tg B 8 2 A Tg C 1 4 4 | 65 68 11 60 06 12 4Е 1Е 41 13 68 62 11 6- 06 12 1Е 4С 13 10 61 10 64 11 64 | 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 | П-Х - П-Х : П-Х П-Х - П-Х : + П-Х + П-Х - : Х-П F Х-П П-Х + F Х-П П-Х П-Х Х | 7 B 7 1 C 5 2 D Tg-1 9 E Tg E 7 D | 67 11 6L 13 67 61 11 6С 13 10 65 10 62 11 13 4Г 1L 49 6Е 10 1Е 4Е 67 6Г 12 | 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 | ↔ П-Х х - П-Х + П-Х - П-Х П-Х - : Х-П С/П П-Х - Х-П П-Х х П-Х + Х-П С/П П-Х 6 | 4 5 8 D E B 7 6 D 8 C 9 | 14 64 12 11 65 10 68 11 6Г 6Е 11 13 4L 50 67 11 46 6Г 12 68 10 4С 50 69 06 | 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 | : П-Х F 86 ↔ F 90 6 0 БП 89 ↔ 3 0 + Х-П 5 F + F - С/П F | 6 X‹0 X‹0 6 10X Bx Авт | 13 66 5С 86 14 5С 90 06 00 51 89 14 03 00 10 46 05 15 10 0 11 50

Примечания:

ü после нажатия клавиш В\О С\П определяется Хоп, затем Уоп, в последующем дирекционный угол на точку А

Расчет дирекционного угла светила

00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 | П-Х П-Х 6 х 3 - - П-Х F Х-П х Х-П П-Х П-Х + П-Х - П-Х : Х-П П-Х | 7 3 8 Sin С D 1 9 0 6 1 2 | 67 63 06 12 03 11 11 68 1С 4С 12 4Г 61 69 10 60 11 66 13 41 62 | 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 | П-Х - П-Х : Х-П П-Х П-Х + Х-П П-Х П-Х + П-Х + Х-П F Х-П П-Х F П-Х х | A 6 2 A 5 A 0 4 7 0 Sin 4 0 Cos C | 6- 11 66 13 42 6- 65 10 4- 60 64 10 67 10 40 1С 44 60 1Г 6С 12 | 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 | П-Х F П-Х F х - : F Х-П F 61 П-Х F 58 1 8 0 БП 65 П-Х F | A Tg 8 Cos Tg-1 5 X≥0 4 X≥0 4 X≥0 | 6- 1Е 68 1Г 12 11 13 1L 45 59 61 64 59 58 01 08 00 51 65 64 59 | 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 | 56 П-Х П-Х + П-Х - 6 : С/П П-Х П-Х + Х-П П-Х П-Х + Х-П БП 36 F | 9 5 D D 2 A 0 1 0 Авт | 56 69 65 10 6Г 11 06 13 50 6- 62 10 4- 60 61 10 40 51 36
Распределение регистров
Час. угол склонения To+c на следующий день (табл.1) | 1 | L - долгота | 7
B - широта | 8
На расчетное время | 2 | 360 | 9
Nз - Зона (L:6+1) | 3 | То (табл. 1) | 0
∆Tr(табл.3) | 4 | δо | А
∆ δr | 5 |
144 c интервалом 10мин 72 с интервалом 20 минут 48 с интервалом 30 минут и т.д. | 6
Примечания: ü ввод градусов вводится в долях; ü 275○29,5 вводится как 275,295

РАЗВЕРТЫВАНИЕ

метеорологического поста батареи

Метеорологический пост развертывается в месте, указанном начальником штаба дивизиона(командиром батареи).

Площадка для установки приборов должна располагаться на открытом участке местности. Ее удаление от препятствий (постройки, лес и т.д.)при измерении ветра должно быть не менее 10 кратной высоты этих препятствий.

Запрещается располагать площадку вблизи глубоких оврагов и других резких изломов рельефа.

При расположении метеорологического поста вблизи значительной поверхности(река, озеро, море)надо учесть, что площадка для установки приборов должна находиться на расстоянии не менее 100 м. От уреза воды.

Снятие показаний приборов ДМК

1. Наземное давление атмосферы определяют по шкале барометра, вынесенного на панель управления, по показанию двух стрелок(маленькой и большой). Маленькая стрелка указывает номер шкалы, с которой необходимо снять показание, находящееся под большой стрелкой. По большой стрелке считывают отсчет величины наземного давления с точностью до 1 мм рт. ст.

2. Измерение наземной температуры воздуха производится следующим образом:

ü на панели управления ДМК ручку переключения измеряемых метеоэлементов ставят в положение ТЕМПЕР.;

ü нажимают кнопку ПУСК(время нажатия кнопки ПУСК не менее 4с.);

ü снимают отсчет по шкале с точностью до 1о.

3. Направление и скорость наземного ветра с помощью ДМК определяют как среднее арифметические значения из 10 отсчетов направления и 10 отсчетов скорости ветра, снятых в течении 5 мин.

Для измерения направления ветра:

ü ставят на панели управления ручку переключения измеряемых метеоэлементов в положение НАПРАВ.;

ü нажимают кнопку ПУСК(время нажатия кнопки не менее 4 с.);

ü по шкале отсчета измеряемых элементов быстро снимают отсчет с точностью до 5о и записывают его в бланк наблюдения.

Для измерения скорости ветра:

ü ручку переключения измеряемых метеоэлементов ставят в положение СКОР.;

ü нажимают кнопку ПУСК;

ü выждав не менее 4 сек, снимают отсчет по шкале с точностью до 1 м\сек и записывают его в бланк;

Подобным образом производят 10 измерений направления и скорости ветра приблизительно через 15 сек. Один отсчет после другого, чередую отсчеты направления и скорости между собой.

Из записанных отсчетов определяют средние значения скорости и направления ветра.

ТАБЛИЦА

индивидуальных поправок орудия, заряд _

Поправка уровня(тыс.), определенная на _ | Суммарная поправка в уровень для данной ОП | Дальность | Прицел тыс дел | Суммарная поправка в угломер для данной ОП | Поправка в угломер на:
Разнобой относительно основного орудия (δVоор-δVоосн)∙4 | Несоответствие углов пр. и квадр. | Сум. поправка на разнобой и несоотв. | Отклонение массы снаряда на: 24 | Превышение относительно основного на: 13 | Уступ относительно основного для данной ОП на: 14 16 18 | Интервал относительно основного для данной ОП 15 17 19 | Увод линии прицеливания
на1% | _ |  |  | 1 зн. | _ | 10м | _ | 10м | -5-00 | ОН | -5-00 | На -1-00 | ОН | На +1-00 |  |  | На -1-00 | ОН | На +1-00 | -5-00 | ОН | -5-00 | На 10м |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
3 ТС реш | 5 1х2 | 6 фор | 7 2+3 | 8 ТС | 25 5х6 | 9 ТС | 20 7х0,1 гр10 | 10 ТС | 21 9х0,1 гр10 | 22 9х0,1 гр11 | 23 9х0,1 гр12 | 26 10-11 «5» | 27 4+6+8+ 11 | 28 12-11 : 5 | 1 ТС | 2 ТС | 32 21-22 : 5 | 33 22+25 | 34 23-22 : 5 | 29 24х0,1 гр21 | 30 24х0,1 гр22 | 31 24х0,1 гр23 | 1110 : 0,001Д | 12 фор.

Мортирная

Примечание: 1 -последовательность предварительной подготовки таблицы; 1 1 – последующая подготовка таблицы

РАЗМЕЩЕНИЕ ОРУДИЙНЫХ НОМЕРОВ

БОЕПРИПАСОВ, ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ И

ШАНЦЕВОГО ИНСТРУМЕНТА У ОРУДИЯ,

ПРИВЕДЕННОГО В БОЕВОЕ ПОЛОЖЕНИЕ

(вариант)

С Х Е М А

непосредственного охранения

и самообороны огневых взводов на огневой позиции

С Х Е М А

огневой позиции

(вариант)

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ КООРДИНАТ

ОГНЕВОЙ ПОЗИЦИИ СИЛАМИ БАТАРЕИ

Полярный способ

1. Определить дирекционный угол α с контурной точки Кт (координаты которой сняты с карты) на ОН (смотри рисунок).

2. Измерить расстояние d между ОП и контурной точкой.

3. Определить приращения координат ΔХ и ΔУ.

4.

Рассчитать координаты ОП:

Дирекционный угол α определяют с помощью буссоли ПАБ или передают от известного ориентирного направления. Расстояние d определяют по дальномерной рейке, с помощью короткой (вспомогательной) базы или другим способом (промером). Приращения координат ΔХ и ΔУ определяют с помощью номограммы НИХ, таблиц приращений координат или другими способами.

При определении расстояния по короткой (вспомогательной) базе длина должна быть не менее 1\10 определяемого расстояния. Вспомогательную базу располагают под прямым углом к измеряемой линии, ее длина измеряется мерной лентой (шнуром) и берется кратной 10м.

Параллактический угол или его дополнение до 90о измеряют двумя приемами.

Искомое расстояние определяется по таблицам (таблица для определения расстояний по вспомогательной базе, таблицы для определения расстояний при засечке на короткой базе)или вычисляется по формуле:

d =Б Сtgγ,

где Б - длина базы, м;

γ - измеренный параллактический угол.

Для определения d может быть использован счислитель.

Ходы

Ход в две-три стороны применяют в случаях, когда имеются координаты одной контурной точки, но она не видна с ОП. Последовательность работы может быть такой.

1. Установить буссоль на вспомогательной точке А и определить дирекционный угол на контурную точку Кт, координаты которой известны(смотри рисунок).

2. Изменить полученное значение дирекционного угла α1 на 30-00.

3. Определить дирекционный угол α2 с вспомогательной точки А на ОП (на точку О).

4. Измерить дальности от вспомогательной точки А до точек Кт и О (d1, d2).

5. Определить приращения координат ΔХа и ΔУа.

6. Рассчитать координаты вспомогательной точки А.

7.

Определить приращение координат ΔХо и ΔУо.

8. Рассчитать координаты ОП (точки 0):

При прокладке хода в три стороны дополнительно определяют координаты второй промежуточной точки и после этого-координаты ОП.

Для выполнения работ при прокладке хода используют те же средства, что и при определении координат ОП полярным способом.

Засечки

При определении координат ОП этим способом могут применяться следующие приемы:

ü засечка по обратным дирекционным углам;

ü способ БОЛОТОВА;

ü засечка по изморенным расстояниям.

Засечка по обратным дирекционным углам

1. Выбрать три ближайших местных предмета, обозначенных на карте (аэроснимке). Углы между направлениями на эти точки должны быть не менее 5-00.

2. Установить буссоль на привязываемой точке и определить дирекционные углы на выбранные ранее местные предметы.

3. Изменить каждый дирекционный угол по выбранным местным предметам на 30-00.

4. Построить на планшете (карте, ПУО, аэроснимке) полученные величины обратных дирекционных углов при соответствующих им точках карты (аэроснимка) и прочертить прямые линий (смотри рисунок).

5. В пересечении линий снять координаты привязываемой точки

Способ Болотова

1. Выбрать четыре местных предмета, обозначенных на карте (четвертую точку берут для контроля).

2.

С помощью буссоли (панорамы), установленной на привязываемой точке, измерить углы α, β, γ между направлениями на выбранные местные предметы (смотри рисунок).

4. Наложить на кальку на карту (аэроснимок)и, поворачивая ее, совместить направления на кальке с соответствующими точками карты(аэроснимка).

5. Переколоть точку О с кальки на карту(аэроснимок)и определить ее координаты.

Засечка по измененным расстояниям

1. Выбрать три ближайших местных предмета, координаты которых известны (обозначены на карте или аэроснимке).

2. Измерить расстояния d1, d2 и d3 от привязываемой точки до выбранных местных предметов.

3. На планшет (карту, ПУО) нанести по известным координатам контурные точки и прочертить с них циркулем дуги радиусами, равными измеренным расстояниям в масштабе карты (рис. 5).

4.

На пересечении дуг (в центре треугольника погрешностей)нанести привязываемую точку.

КОНТРОЛЬ ТОПОГЕОДЕЗИЧЕСКОЙ ПРИВЯЗКИ

Контроль топогеодезической привязки заключается в повторном определении координат привязываемых точек, их абсолютных высот и дирекционных углов ориентирных направлений с использованием, как правило, других исходных данных, приборов или способов работ.

Допустимые расхождения при контроле определения координат

Способ контроля | Способ определения координат
На геодезической основе с помощью ПАБ | По карте масштаба 1:50000 | По карте масштаба 1:25000
На геодезической основе с помощью ПАБ | 40 | 80 | 55
По карте масштаба: 1:50000 1:25000 | 80 55 | 100 85 | 85 65

Примечания: Длина маршрута (хода) не более 3 км. Расхождения в α ориентирных направлений(ориентировании)не должны превышать 0-03 при определении и контроле α гироскопическим, геодезическим и астрономическими способами и 0-07 при контроле определения α с помощью ПАБ, если от места определения поправки буссоли расстояние не превышает 5 км.

Если расхождение при контроле определения координат или α ориентирных направлений не превышает допустимых значений, то за координаты или α ориентирных направлений принимают:

ü при равноточных способах - среднее арифметическое из полученных результатов при привязке и контроле;

ü при неравноточных способах – координаты или дирекционные углы, полученные более точным способом;

ü когда огневые позиции батарей находятся в одном районе дивизиона и их топогеодезическая привязка проведена централизовано(одним топопривязчиком от одной контурной точки)-координаты, полученные при привязке.

Если расхождение при контроле определения координат или дирекционных углов ориентирных направлений превышает допустимые значения, то сначала проверяют правильность записей измеряемых величин и вычислений. Если ошибка не обнаружена, то работу по привязке выполняют заново, используя, как правило, другие данные или способы работ.

СРЕДИННАЯ ОШИБКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ:

А. Координат по карте | ü геодезическим способом с помощью ПАБ; ü с помощью магнитной стрелки ПАБ: v менее 4 км от места выверки v менее 10 км от места выверки ü передача ориентирования: v одновременным отмечанием по небесному светилу с помощью ПАБ; v с помощью гирокурсоуказателя топопривязчика · время работы не более 20 минут; · время работы не более 60 минут. · Угловым ходом ПАБ | 0-00,3 0-02 0-04 0-02 0-03 0-06 0-00,3
ü с помощью приборов Lхода 3 км, карта масштаба 1:50000 1:100000 ü с помощью топопривязчика По карте 50000\100000: Длина маршрута 3 км 5 км 10 км | 25 м 40 м 25\40 м 30\45 м 45\55 м
Б. Высот |
1. Высот с помощью приборов 2. По карте (равнинно-холмистая) | 5 м 5-8 м
С. Дирекционных углов ориентирных направлений
1. Гироскопическим способом ü 1Г17 ü 1Г25 астрономическим способом с помощью ПАБ; | 20΄ 0-00,5 0-01

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОПРАВКИ БУССОЛИ

Поправка буссоли определенная в одном районе действительна в радиусе 10 км. Разрешается пользоваться поправкой в новом районе, при перемещении на расстояние до 30 км. В пределах одной зоны, вводя в нее поправку на изменение сближения меридианов Δg:

Δамнов= Δамст+ Δg

Если новый район расположен восточнее старого, поправку Δg учитывают со знаком +, если западнее -.Поправку берут из таблицы по абсциссе Х развертывания и по дальности Д.

Хкм | Дкм
10 | 15 | 20 | 25 | 30
4000 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3
4500 | 1 | 2 | 3 | 3 | 4
5000 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5
5500 | 2 | 3 | 4 | 4 | 5
6000 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
6500 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
7000 | 3 | 4 | 6 | 7 | 9
7500 | 4 | 5 | 7 | 9 | 11
8000 | 5 | 7 | 9 | 12 | 14

Дальность Д (в км.) определяется по карте как разность координаты Уа места выверки и координаты Ув нового района:

Д=Ув-Уа

Для учета поправки буссоли, ее записывают на специальную бирку, которая крепится на буссоли.

ПАБ-2А № 567466 ΔАм= - 0-67 Девички:А-56-54-Г 12.00 15.03.98 Лейтенант ИБРАГИМОВ

НОРМЫ ВЫРАБОТКИ ГРУНТА

ОДНИМ ЧЕЛОВЕКОМ В ЧАС В М3 (до 1,5 метра)

Грунты | Пехотной лопатой | Саперной лопатой | Дополнительный инструмент
Слабый | 0,6 | 1,25 | -
Средний | 0,5 | 1,0 | -
Твердый | - | 0,5-0,6 | Кирка, мотыга, ломы
Скальный | - | 0,25-0,3 | Стальные клинья, молотки
Мерзлый | - | 0,1-0,2 |

При выработке грунта с глубиной более 1,5 м нормы времени увеличиваются в 1,5-2раза.

РАСЧЕТ ИНЖЕНЕРНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

Наименование сооружений | Количество | Объем грунта на ед.м3 | Всего | Чел\час на един. | Всего чел\час
Окопы системы |  |  |  |  |
Окоп СОБ |  | 43(7,5) |  | 52\9 |
Окоп КОВ |  | 1,7 |  | 1,6 |
Окопы для самообороны |  | 1,5 |  | 1,7 |
Погребки |  | 19-27 |  | 30-40 |
Щели открытые (перекрытые) |  | 5,5(8,5) |  | 10(24) |
Укрытия для тягачей (УРАЛ,ЗИЛ) |  | 100\50 |  | 100\80 |
Блиндаж |  | 12 |  | 4,5 |

СХЕМА

инженерного оборудования ОП батареи буксируемых орудий

ОТКРЫТОЕ СООРУЖЕНИЕ

для пункта управления старшего офицера батареи

На устройство сооружения(без щели)требуется 7,5 м3

О К О П

для машины старшего офицера батареи

Объем вынутого грунта 43 м3. На устройство окопа (без щели) требуется 52 чел.-часа

ОТКРЫТОЕ

сооружение для командира огневого взвода

Объем вынутого грунта 1,7 м3. На устройство сооружения требуется 1,6 чел.-час.

О К О П

для 152 мм пушки-гаубицы Д-20(изделия 2А36)

Объем вынутого грунта 65 (75)м3. На устройство окопа(без щели)требуется 82(95) чел.-часа

О К О П

для 122 мм гаубицы Д-30

Объем вынутого грунта 55м3. На устройство окопа(без щели)требуется 68 чел.-часа

О К О П

для 120 мм (82 мм) миномета

Объем вынутого грунта 19(15)м3. На устройство окопа(без щели)требуется 24(18) чел.-часа

О К О П

для автоматического миномета

Объем вынутого грунта 23м3. На устройство окопа(без щели)требуется 30 чел.-часа

Для стрельбы с закрытой ОП окоп устраивается глубиной 90 см, а бруствер высотой 60 см.

О К О П

для самоходных гаубиц 2С3 и 2С1

Объем вынутого грунта 75(62) м3. На устройство окопа (без щели) с применение встроенного оборудования для самоокапывания гаубицы 2С3 требуется 1,5 маш.-час. и 12 чел.-час.

О К О П

для изделия 9П140

Объем вынутого грунта 87 м3. На устройство окопа требуется 0,3 маш.-час. МДК-3 и 13 чел.-час.

УКРЫТИЕ

для тягача МТ-ЛББ и 100 мм пушки

МТ-12(Т-12)

Объем для вынутого грунта 50 м3. На устройство укрытия требуется 65 чел.-час.

ПОГРЕБОК ПОД БОЕПРИПАСЫ

Артиллерийская система | Размеры, м. | Вынутый грунт, м3 | Требуется чел.-час
а | Б
122 мм гаубица Д-30 | 1 | 3 | 27 | 40
152 мм пушка-гаубица Д-20 | 1 | 5,5 | 29 | 45

Окоп для двух стрелков

Объем для вынутого грунта 1,6 м3. На устройство окопа требуется 1,8 чел.-час.

О К О П

для стрельбы из пулемета стоя

1- ниша для боеприпасов; 2- ступень для ведения огня в дополнительном секторе.

Объем вынутого грунта 2,3 м3. На устройство окопа требуется 2,5 чел.-час.

ОТКРЫТАЯ ЩЕЛЬ

на расчет из 8(4) человек

Объем вынутого грунта со входом с поверхности 7(5,5)м3, со входом из траншеи 6(4,5) м3. На устройство щели со входом с поверхности требуется 12(10)чел.-час., о входом из траншеи 8(6) чел.-час., круглого леса 0,1 м3

УСЛОВНЫЕ ЗНАКИ

Пункт управления (штаб) корпуса Пункт управления (штаб) дивизии Пункт управления (штаб) бригады, укрепленного района (цвет знака в соответствии с принадлежностью к виду ВС, роду войск, спец. войск) Пункт управления (штаб) полка, отряда, комендатуры. Командно-наблюдательный (командный) пункт (штаб) батальона, дивизиона, пункт управления комендатуры ВОСО, радиолокационной роты. Командно-наблюдательный пункт роты: 1 - в обороне и в пешем порядке в наступлении; 2 - в движении на БМП (на другой технике - с соответствующим знаком). Командно-наблюдательный пункт взвода - с одной черточкой. Наблюдательный пункт (пост), с указанием принадлежности с буквами внутри знака: А - артиллерийской, И - инженерный, Х - химический, Т - технического наблюдения. Цвет знака по роду войск. Пункт управления (штаб)в движении.

1.Пункты управления

Разграничительная линия между армиями, тыловая граница армии. Разграничительная линия между корпусами, тыловая граница корпуса. Разграничительная линия между дивизиями (бригадами), их зонами, районами ответственности, тыловая граница соединения. Разграничительная линия между полками отрядами. Разграничительная линия между батальонами, заставами. Районы расположения (сосредоточения), исходный район соединения, части и подразделения. Планируемый район обозначается пунктирной линией. Расположение соединения, части в пунктах постоянной дислокации. Район базирования авиационного соединения, части.

П р и м е ч а н и я: 1. Стационарные защищенные пункты управления обозначаются теми же знаками с короткой подсечкой у основания флажка, передовые и вспомогательные - знаками 3/4 их размера. 2. Воздушные, железнодорожные и корабельные пункты управления обозначаются теми же знаками, но 3/4 их размеры с обозначением соответствующего транспортного средства у основания флажка. 3. Цвет знака - по роду войск. Возле знаков или внутри них при необходимости могут наносится дополнительные надписи (время, состав, принадлежность и др.) 4. Без надписи возле знака - штаб.

2. Разграничительныелинии, расположения и боевые действия войск

Позиционный район, район огневых, стартовых позиций соединения, части ракетных войск и артиллерии и зенитных ракетных войск (указывается соответствующим знаком) Район, занимаемый соединением (частью, подразделением) рода войск и специальных войск, с соответствующей надписью. Район огневых позиций: артиллерийской группы, артиллерийского дивизиона с указанием расположения батареей ( условный знак вооружения указывается соответствующим знаком). Положение соединения, части, подразделения в наступлении. Положение роты (взвода) - с двумя (одной) черточками. Соединение, часть, подразделение в обороне. Укрепленный район Боевые задачи соединения, части, подразделения в наступлении: 1 - ближайшая задача; 2 - дальнейшая задача.

Направление главного удара соединения. Направление наступления (атаки) контратаки части, подразделения Исходный рубеж, исходный рубеж для форсирования, рубеж регулирования. Рубеж развертывания в батальоне колонны (в ротные и взводные колонны - соответственно с двумя и одной черточкой) Рубежи: 1 - спешивания мотострелкового подразделения; 2 - посадки мотострелковых подразделений десантом на танки (на другую технику - с соответствующими знаками; штрихи - в сторону противника) Рубеж перехода в атаку (ввода в бой, контратаки) мотострелкового и танкового подразделения на БМП (на другой технике и танкового подразделения - с соответствующими знаками) Рубеж вероятной встречи с противником Участок прорыва

Огневой рубеж: 1 - мотострелкового подразделения на БМП; 2 - танкового подразделения; 3 - бронегруппы (на другой технике - с соответствующими знаками) Рубеж развертывания: 1 - противотанкового резерва полка; 2 - противотанкового взвода с указанием номера рубежа и принадлежности (других подразделений - с соответствующими знаками и надписями) Рубеж маскировки аэрозолями (дымами) с указанием подразделения, выполняющего дымопуск, время и даты Район, маскируемый дамами, с указанием площади (4 км2), количества машин (6) и времени Положение наступающих войск к определенному времени Подразделение остановлено на достигнутом рубеже (атака отражена) Подразделение отходит с занимаемого рубежа Фронт (рубеж), занимаемый подразделениями сторон в бою.

Рубеж развертывания огнеметной части, подразделения Огнеметное подразделение в боевых порядках войск Рубеж включения станций помех оптико-электронным средством

3. Передвижение войск

Походные колонны частей, подразделений: 1 - общее обозначение; 2 - мотострелковых на БМП; 3 - танковых; 4 - артиллерийских; 5 - зенитных ракетных и зенитной артиллерии; 6 - тыла; 7 - технического обеспечения. Колонна батальона (дивизиона), роты (батареи)6 взвода - соответственно с тремя, двумя и одной поперечными черточками в головной части условного знака Перевозка войск: 1 - по железной дороге; 2 - воздушным транспортом; 3 - морскими и речным транспортом. Морская перевозка конвоем

Военно-автомобильные дороги: 1 - центра; 2 - фронта (округа); 3 - армии, корпуса Колонный путь Комендантский район № 1 Маршруты: 1 - движение войск; 2 - эвакуации вооружения и техники с указанием номера маршрута и его принадлежности (А-армейский, Д-дивизионный, П-полковой); 3 - железнодорожных перевозок с указанием их интенсивности (поездов в сутки) Комендант района (КУ - участка; КП - переправы; КПГ - комендант прохода в заграждениях; КМ - маршрута) Пост регулирования движения(Регулировщик); КПП – контрольно-пропускной пункт; К – комендантский пост; КТП-контрольно-технический пункт Подвижный пост регулирования Действующее ж.д. направление с указанием его пропускной способности (18 пар поездов в сутки), макс. массы (1500 т) и длины (47 условных вагонов) поезда.

4. Применение оружия массового поражения и защита от него

Прогнозируемые зоны возможного радиоактивного заражения: Г - чрезвычайно опасного; В - опасного; Б - сильного; А - умеренного (по данным разведки реальные границы) Район разрушений от ядерного взрыва противника с указанием границ: сплошных разрушений (внутренняя окружность); сплошных завалов в лесах и населенных пунктах (средняя окружность) и при необходимости зоны нейтронного воздействия на открыто расположенный личный состав (пунктирной линией) Рубеж безопасного удаления (выступы в сторону ядерного взрывателя) Зона пожара и направление его распространения (участок задымления обозначается черным цветом) Поле огневых фугасов противника (химических - знак фугаса затушевывается желтым цветом) Район, подвергшийся воздействию химического оружия противника, с указанием средства применения: (ав - авиация, Р - ракеты, А - артиллерия, Ф - фугасы), типа ОВ и времени применения. Стрелки указывают направление распространения зараженного воздуха, а их длина определяет глубину распространения: 1 - первичного облака; 2 - вторичного облака

Ядерная мина с указанием мощности заряда (2 кг), вида взрыва (Н - наземный, П - подземный)и времени установки. Взорванная мина обводится кружком черного цвета Узел, район, зона ядероно-минных заражений с указанием числа ядерных мин Склад химических боеприпасов противника Участок местности (район), зараженный противником биологическими(бактериологическими) средствами, с указанием возбудителя, числа заболевших и времени применения (обнаружения) Применение противником зажигательного оружия с указанием средств применения, типа зажигательного вещества, времени и даты применения Дегазированный проход на зараженном участке местности с указанием его номера и ширины прохода (3 м) Район специальной обработки с указанием его номера, наименования части, подразделения, проходящего и выполняющего обработку, и времени обработки Пункт специальной обработки с указанием наименования части, подразделения и времени развертывания Характеристика среднего ветра по высотам с указанием времени и даты определения данных: (10) высоты в километрах, (40) направления в градусах, (45) скорости в км/час

Характ. погодных условий с указанием времени и даты определения данных: (50) направление ветра в градусах, (10) скорости ветра в метрах в секунду, (6) облачности в баллах, температуры воздуха и почвы. При обозначении прогноза прямоугольник наносится пунктиром Ядерный удар (планируемый обозн. штрихами) с указанием номера объекта (цели), наим. наносящего удар соед. (части, подр.), мощности взрыва (40 кт), вида взрыва (В - воздушный, Н - наземный, П - подземный и др.) время нанесения удара Групповой удар (8 - число боеприпасов) Отряд по ликвидации последствий применения противником оружия массового поражения Объект с ядерной энергетической установкой Объекты, содержащие сильнодействующие ядовитые вещества.

5. Вооружение и действия Сухопутных войск

Танки: 1 - общее обозначение; 2 - плавающий; 3 - оснащенный минным тралом, 4 - с навесным бульдозерным оборудованием Боевые машины: 1 - БМП (общее обозначение); 2 - боевая машина пехоты, оснащенная минным тралом; 3 - бронетранспортер; 4 - БРДМ; 5 - бронированная разведывательная дозорная машина

Автомобили: 1 - общее обозначение; 2 - с примером; 3 - санитарный (транспортер колесный) Тягачи: 1 - танковый; 2 - гусеничный; 3 - автомобильный; 4 - автомобильный с большегрузным прицепом (автопоезд) Мотоцикл Пулеметы: 1 - ручной; 2 - ротный или станковый; 3 - крупнокалиберный Гранатометы: 1 - ручной противотанковый; 2 - станковый противотанковый; 3 - автоматический танковый Комплекты противотанковых управляемых ракет: 1 - переносной; 2 - на боевой машине Пехотные огнеметы: 1 - легкий; 2 - тяжелый Противотанковые пушки: 1 - общее обозначение; 2 - калибра до 85 мм; 3 - калибра до 100 мм; 4 - калибра более 100 мм Орудия: 1 - общее обозначение; 2- калибра до 122 мм;3 - калибра до 155 мм; 4 - калибра более 155 мм; 5 – применяемые ядерные боеприпасы Самоходное орудие - общее обозначение (знак орудия - в зависимости от калибра) Боевые машины реактивной артиллерии: 1 - общее обозначение; 2 - среднего калибра; 3 - крупного калибра Минометы: 1 - общее обозначение; 2 - малого калибра (до 82 мм); 3 - среднего калибра (до 120 мм); 4 - крупного калибра (крупнее 120 мм); 5 - применяющие ядерные мины; 6 – сам. миномет (условный знак - в зависимости от калибра)

Стартовые позиции ракет: 1 - тактических; 2 - оперативно-тактических Артиллерийская батарея на ОП (условный знак - в зависимости от калибра и типа орудий) Минометная батарея на ОП (знак миномета - в зависимости от типа и калибра) Стационарная артиллерийская батарея с указанием ее номера (2), количества (4) и калибра (130) орудий Удар ракетами в обычном снаряжении с указанием номера цели и части, наносящей удар, типа и количества средств, времени нанесения удара Огонь по отдельной цели с указанием ее номера Сосредоточенный огонь с указанием номера цели; 1 - ствольной артиллерии; 2 - реактивной артиллерии (размеры цели, участка - в масштабе карты) Последовательное сосредоточения огня с указанием рубежей, их наименований и номеров целей или участков. При двойном ПСО цели соединяются сплошными линиями на двух рубежах, при тройном - на трех и т.д. Неподвижный заградительный огонь с указанием наименования рубежа Глубокий неподвижный заградительный огонь на трех рубежах с указанием номера рубежей его условного наименования. Длина рубежей (участков) - в масштабе карты

Одинарный подвижной заградительный огонь с указанием его условного наименования и номеров рубежей. При двойном ПЗО два рубежа показываются сплошными линиями. Длина рубежей - в масштабе карты Огневой вал с указанием наименований рубежей, номеров участков для дивизионов, а также номеров промежуточных рубежей Массированный огонь с указанием его наименования и номеров участков Подвижная огневая зона, ведущая одновременно на четырех рубежах (1, 2, 3, 4) Граница полосы огня: 1 - основного сектора обстрела; 2 - дополнительного сектора обстрела Сосредоточенный огонь мотострелковой роты с указанием его номера и участка огня взводов (танковой роты, мотострелкового, танкового и гранатометного взводов с соответствующими надписями) Рубеж заградительного огня гранатометного взвода с указанием его номера и участков огня отделений

Район, освещаемый: 1 - артиллерией, 2 - авиацией Световой ориентир, поставленный: 1 - артиллерией; 2 - авиацией Световой створ Рубеж освещения Рубеж ослепления противника осветительными (дымовыми) снарядами (выступы в сторону противника) Световое обозначение разгранлинии Огневая позиция артиллерии, предназначенной для стрельбы осветительными снарядами (минами) Указатели на рубеже: 1 - развертывания; 2 - переход в атаку; 3 - в минно-взрывных заграждениях Осветительный пост Участок (рубеж) освещения осветительными ракетами Светящая авиационная бомба (САБ)

6. Световое обеспечение

7. Вооружение и действия войск ПВО

Зенитные ракетным комплексы:1 - общее обозначение; 2 - ближнего действия; 3 - малой дальности; 4 - средней дальности; 5 - дальнего действия; 6 - пушечно- ракетный; 7 - многоканальный Зенитная пулеметная установка Зенитные орудия: 1 - общее обозначение; 2 - малого калибра; 3 - среднего калибра; 4 - крупного калибра Зенитные самоходные установки: 1 - общее обозначение; 2 - с радиолокационным комплексом Боевая машина зенитного ракетного комплекса ближнего действия Зенитный пушечно-ракетный комплекс (установка) Зенитный ракетный (артиллерийский) дивизион. Тип основного вооружения указывается соответствующим знаком Позиция технического дивизиона (батареи - с соответствующей надписью) Граница зоны поражения зенитной ракетной, зенитно артиллерийской части, огневых средств ПРО Граница зоны обнаружения РЛС с указанием высоты (500 м)

Радиолокационная станция(общее обозначение). Радиолокационные подразделения, сопряженные с АСУ: 1 – батальон; 2 – центр; 3- узел; 4 - рота

Самолеты: 1 - общее обозначение; 2 - истребитель-бомбардировщик; 3 - бомбардировщик; 4 - истребитель; 5 - штурмовик; 6 - разведывательный; 7 - РЭБ; 8 - санитарный (К - корректировщик, С - связи, Т - транспортный) Вертолеты : 1 – общее обозначение; 2 – боевой; 3 – РЭБ; 4 – разведывательный; 5 – транспортный(ТБ - транспортно-боевой, К – корректировщик, У - управления); 6 - санитарный.

8. Вооружение и действия авиации 9. Вооружение и действия специальных войск.

Разведывательные части и подразделения.

Разведывательный дозор (РГ - разведывательная группа; БРД - боевой разведывательный дозор; ИРД - инженерный, ХРД - химический разведывательный дозор) с указанием номеров, принадлежности и времени начала действий Группа специального назначения армии Дозорное отделение на БМП (на другой технике с соответствующими знаками и надписями) Пеший дозор (2-3 военнослужащих) Подразделение (группа), проводящее поиск (налет), с указанием его принадлежности Пешие патрульные (пунктиром указывается маршрут патрулирования) Секрет с указанием принадлежности Сторожевой пост Подразделение (группа) в засаде (с указанием его принадлежности): 1 - в огневой засаде; 2 - в разведывательной засаде Разведка боем

Узлы связи: 1 - полевой; 2 - стационарный незащищенный; 3 - стационарный защищенный Командно-штабная машина(аппаратная связи) на базе: 1 - бронеобъекта; 2 - автомобиля Радиостанции с указанием их типа: 1 - подвижная; 2 - переносная; 3 - в танке (БМП, БТР, на автомобиле с соответствующим знаком)

Посты: 1 - радиопеленгаторный УКВ; 2 - радиопеленгаторный КВ; 3 - радиотехнический 1 - радиоприемник; 2 - радиотехническая станция; 3 - радиопеленгатор Разведывательно-сигнализационное устройство (РСУ); 2 - ретранслятор; 3 - устройство приема и отображения информации Установка РСУ: 1 – на рубеже; 2 – в районе Место захвата пленного с указанием его принадлежности, времени и даты захвата Место изъятия документов убитого с указанием его принадлежности, время и дата изъятия документов

Узлы связи: 1 - полевой; 2 - стационарный незащищенный; 3 - стационарный защищенный Командно-штабная машина(аппаратная связи) на базе: 1 - бронеобъекта; 2 - автомобиля Радиостанции с указанием их типа: 1 - подвижная; 2 - переносная; 3 - в танке (БМП, БТР, на автомобиле с соответствующим знаком)

Части и подразделения связи

Траншея с ходом сообщения Окоп с перекрытой щелью (блиндажом), занятый мотострелковым отделением Деревоземляные огневые сооружения: 1 - для пулемета; 2 - для орудия Танк в окопе (орудие, миномет и другие огневые средства - с соответствующим знаком). Цвет знака окопа такой же, как и цвет знака огневого средства Район навешивания тралов Рубеж навешивания тралов Автомобиль в укрытии (другие виды техники - с соответствующими знаками и соответствующего цвета) Укрытия: 1 - убежище; 2 - блиндаж; 3 - долговременное сооружение; 4 - открытая щель; 5 - перекрытая щель

Затопленный участок местности с указанием ширины участка (500 м) и продолжительности затопления (10 ч) Прогнозируемая зона затопления местности при полном разрушения плотины с указанием направления и параметров волны активного затопления в створе: ширина (1 км), глубина (3 м), время добегания волны (13 ч), продолжительность затопления (6,5 ч), скорость распространения (2 м/с) Эскарп (контрэскарп) Фугасы: 1 - неуправляемый; 2 - управляемый по радио; 3 - управляемый по проводам Минные поля (размеры - в масштабе карты): 1 - противотанковые; 2 - противопехотные; 3 - управляемые Надолбы с указанием их вида (М - металлические, ЖБ - железобетонные), количество рядов (2) и протяженности (150 м) Противотанковый ров с указанием протяженности (0,7 км) Минированный завал с указанием протяженности (0,4 км) Малозаметное заграждение (проволочная спираль, сеть на низких кольях, проволока внаброс). Для обозначения электризуемых заграждений ставится знак Проволочное заграждение (количество штрихов - число рядов) Участок заграждений из ежей с указанием количества рядов (2) и протяженности (400 м)

Проход в заграждении с указанием его номера и ширины (8 м) Минные поля, установленные средствами дистанционного минирования, с указанием средства и времени установки: 1 - противотанковое; 2 - противопехотное Рубеж минирования подвижного отряда заграждений: 1 - с указанием номера рубежа, принадлежности и номера ПОЗ; 2 - на вертолетах Узел инженерных заграждений с указанием его номера, типа (ПТМ, ППМ) количества (100, 200) мин и массы подрывных зарядов (1 т) Разрушенный мост, объект (синий цвет - противником, красный цвет - своими силами) Разрушенный (неисправный) участок дороги с указанием его протяженности (0,8 км) и объезда Пункт водоснабжения (С - скважина, р - родник, К - колодец) с указанием производительности (8 м3/ч) Туннель с указанием его высоты (6 м), ширины (4 м) и длины (3015 м) Танковый мостоукладчик Гусеничный плавающий бронетранспортер Гусеничный самоходный паром (паромно-мостовая машина

Понтонный парк (ПМП - понтонно-мостовой парк, ТПП - тяжелый понтонный парк) Инженерная техника на колесной базе (ТММ - тяжелый механизированный мост, ПКТ - путепрокладчик) Инженерная техника на гусеничной безе (БАТ - путепрокладчик) Переправа танков под водой с указанием глубины (3 м), ширины водной преграды (180 м), ширины трассы (40 м), характера дня (П - песчаное, Т - твердое) и скорости течения (0,8 м/с) Десантная переправа с указанием количества и типа переправочно-десантных средств Участок форсирования с указанием вида переправы (ПМП - понтонно-мостовая; ГСП - гусеничный самоходный паром; ПММ - понтонно-мостовая машина), количество паромов и грузоподъемности Мост на жестких опорах с указанием его длины (120 м), ширины (4 м), грузоподъемности (60 т) и вида (Н - низководный, В - высоководный, П - подводный, Д - деревянный, К - каменный, М - металлический, ЖБ - железобетонный Мост на плавучих опорах с указанием типа и парка, длины моста (120 м) и грузоподъемности (60 т) Ледяная переправа с указанием его общей длины (250 м), типа и длины составных частей (140 и 110 м), грузоподъемности (60 т) Ледяная переправа с указанием ее номера и грузоподъемности (60 т) Противоминные заграждения Брод с указанием его глубины (0,8), длины (120 м), характер дна (П – песчаное), скорости течения (0,5 м/с)

Сборный пункт поврежденных машин (ВТ - вооружения и техники) с указанием принадлежности (Д - дивизионный, П - полковой), номера и времени развертывания 1 - ремонтно-восстановительный полк, 2 – отд. ремонтно-восстановительный батальон Отдельный ремонтно-восстановительный батальон дивизии Склады вооружения и боеприпасов, военно-технического имущества армии (1) и корпуса (2) с указанием их наименования и предназначения Ремонтно-эвакуационная группа на БТР Район массового выхода вооружения и техники из строя с указанием наименования части, подразделения

Части технического обеспечения

Соединение (часть и подразделение) материального обеспечения Часть сил и средств части, подразделения материального обеспечения

Тыловые части, подразделения

Склады: 1 - дивизии; 2 - Бригады; 3 - полка Военные госпитали: 1 - полевой; 2 - опорный; 3 - стационарный (с указанием номера) Санитарно-эпидемиологический отряд с указанием его номера 1 - медицинский отряд с указанием его номера; 2 - медицинский батальон Медицинские пункты: 1 - бригады; 2 - полка; 3 - батальона Полевой хлебозавод Район массовой заправки техники горючим с указанием его принадлежности и времени развертывания заправочных средств Пункты обслуживания на маршруте (Г - заправки горючим, П - продовольствием, Т - технической помощи, О - отдыха и обогрева) Автомобильный санитарный: 1 - полк; 2 - батальон Район массовых санитарных потерь с указанием количества раненых Район проведения карантинных мероприятий Район обсервации войск

Станция (порт) погрузки (выгрузки, перегрузки) войск Временный перегрузочный район (ППР - приграничный перегрузочный район) с указанием перегрузочной способности (количество поездов) Перевалочная база Сборный пункт военнопленных (А - армейский, К - корпусной, Д - дивизионный, П - полковой)