Название реферата: Многоканальные системы электросвязи
Раздел: Коммуникации, связь и радиоэлектроника
Скачано с сайта: www.refsru.com
Дата размещения: 24.11.2012

Многоканальные системы электросвязи

Содержание:

Содержание:2

Преобразователи частоты3

Простейший модулятор. 3

Балансный модулятор. 5

Двойной балансный модулятор. 7

Простой активный модулятор. 9

Активный балансный модулятор. 11

Активный двойной балансный модулятор. 13 Преобразователи частоты

Цель работы:

Экспериментальное исследование основных параметров и характеристик схем модуляторов многоканальных систем передач.

Простейший модулятор

1. Схема

Временные диаграммы напряжения:

На входе

На выходе

1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы.

На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц, внутренне сопротивление генераторов сигнала и сопротивление нагрузки модуляторов приняты равным 600 Ом.

f, кГц | Рвых, дБ
F = 8 | -18,37
f = 64 | -5,22
f + F = 72 | -21,75
f – F = 56 | -22,62
f – 2F = 48 | -56,55
f + 2F = 80 | -56,55
f – 3F = 40 | -78,30
f + 3F = 88 | -78.30
3f + F = 200 | -33,05

Спектральный состав тока на выходе модулятора:

1.3. Определение рабочего затухания модулятора.

Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а также уровень модулирующего колебания P(f) = -3 дБ, найти рабочее затухание модулятора.

αр = Рвх – Pвых = -3 – (-18,37) = 15,37 дБ

Балансный модулятор

1. Схема

1.1.Временные диаграммы напряжения:

На входе

На выходе

1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы.

На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.

F, кГц | Рвых, дБ
F = 8 | -17,40
f = 64 | -36,54
F + f =72 | -20,45
F – f = 56 | -21,75
F – 2f = 48 | -54,81
F + 2f = 80 | -55,25
F – 3f = 40 | -73,85
F + 3f = 88 | -76,56
3F + f = 200 | -31,32
3F – f = 184 | -30,45

Схема спектрального состава тока на выходе модулятора:

3.Определение рабочего затухания модулятора.

Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -3 дБ, найти рабочее затухание модулятора.

αр = Рвх – Pвых = -3 – (-17,40)= 14,40 дБ

Двойной балансный модулятор

1. Схема

1.1. Временные диаграммы напряжения:

На входе

На выходе

1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы.

На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.

F, кГц | Рвых, дБ
F = 8 | -67
f = 64 | -41,76
F + f = 72 | -14,79
F – f = 56 | -14,79
F – 2f = 48 | -47,85
F + 2f = 80 | -48,72
F – 3f = 40 | -69,60
F + 3f = 88 | -72,21
3F + f = 200 | -26,55
3F – f = 184 | -26,10

Схема спектрального состава тока на выходе модулятора:

1.3.Определение рабочего затухания модулятора.

Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -3 дБ, находим рабочее затухание модулятора.

αр = Рвх – Pвых = -3 – (-67) = 64 дБ

Простой активный модулятор

1. Схема

1.1. Временные диаграммы напряжения:

На входе

На выходе

1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы.

На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.

F, кГц | Рвых, дБ
F = 8 | -13,05
f = 64 | -5,22
F + f = 72 | -15,66
F – f = 56 | -15,66
F – 2f = 48 | -48,46
F + 2f = 80 | -45,98
F – 3f = 40 | -57,85
F + 3f = 88 | -54,37
3F + f = 200 | -26,10
3F – f = 184 | -26,10

Схема спектрального состава тока на выходе модулятора:

1.3.Определение рабочего затухания модулятора.

Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -9 дБ, находим рабочее затухание модулятора.

αр = Рвх – Pвых = -9 – (-13,05) = 4,05 дБ

Активный балансный модулятор

1. Схема

1.1. Временные диаграммы напряжения:

На входе

На выходе

1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы.

На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.

F, кГц | Рвых, дБ
F = 8 | -7,83
f = 64 | -29,58
F + f = 72 | -9,57
F – f = 56 | -9,57
F – 2f = 48 | -36,54
F + 2f = 80 | -37,41
F – 3f = 40 | -58,29
F + 3f = 88 | -53,94
3F + f = 200 | -20,88
3F – f = 184 | -20,01

Схема спектрального состава тока на выходе модулятора:

1.3.Определение рабочего затухания модулятора.

Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -9 дБ, находим рабочее затухание модулятора.

αр = Рвх – Pвых = -9 – (-7,83) = -1,17 дБ

Активный двойной балансный модулятор

1. Схема

1.1. Временные диаграммы напряжения:

На входе

На выходе

1.2. Измерение спектрального состава тока в различных точках схемы.

На модулятор поданы частоты F = 8 кГц и f = 64 кГц внутренние сопротивления генераторов сигналов, и сопротивление нагрузки модуляторов принимается равным 600 Ом.

F, кГц | Рвых, дБ
F = 8 | -9,57
f = 64 | -27,84
F + f = 72 | -4,35
F – f = 56 | -4,35
F – 2f = 48 | -34,80
F + 2f = 80 | -34,80
F – 3f = 40 | -45,24
F + 3f = 88 | -45,24
3F + f = 200 | -22,62
3F – f = 184 | -23,49

Схема спектрального состава тока на выходе модулятора:

Зная спектральный состав тока на выходе модулятора, а так же уровень модулирующего колебания P(F)= -9 дБ, находим рабочее затухание модулятора.

αр = Рвх – Pвых = -9 – (-9,57) = 0,57 дБ